

**СОВЕТ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**седьмого созыва**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 14.10.2020 № 1/10

г. Тейково

**Об утверждении генерального плана Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального**

**района Ивановской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тейковского муниципального района и на основании материалов по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план Морозовского сельского поселения,

**Совет Тейковского муниципального района РЕШИЛ:**

Утвердить генеральный план Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (прилагается).

**Глава Тейковского Председатель Совета Тейковского муниципального района муниципального района**

**В.А. Катков О.В. Гогулина**

**Приложение**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**СКБ «ПРОЕКТ»**

Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1.

Тел. в г. Иваново (4932) 93-63-09, е-mail: [skb-proekt@mail.ru](mailto:marketing@isogd.pro), http:// http://www.skb-proekt.ru//

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(разработано на основании постановления администрации Тейковского муниципального района от 27.01.2020 №2 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения»)

**Положения**

**о территориальном планировании**

**Том 1**

**г. Иваново 2020 г.**

**Заказчик Администрация Тейковского**

**муниципального района**

**Адрес местонахождения: Ивановская область,**

**г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2а**

**Телефон: 8(49343) 2-26-05**

**Исполнитель ООО СКБ «ПРОЕКТ»**

**Адрес места нахождения: Ивановская область,**

**г. Иваново, ул. Велижская, д. 1**

**Телефон: 8(4932) 93-63-09**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Положения**

**о территориальном планировании**

**Том 1**

**Директор Кручинина О.В.**

**Главный архитектор проекта Антипов М.В.**

**Руководитель проекта Антипов М.В.**

# СОДЕРЖАНИЕ

[СОДЕРЖАНИЕ](#_Toc491085186) 2

[ВВЕДЕНИЕ](#_Toc491085187) 4

[1ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ](#_Toc491085188) 5

[2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ](#_Toc491085189) 6

[2.1 Общие положения](#_Toc491085190) 6

[2.2 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры](#_Toc491085191) 6

[2.2.1 Архитектурно-планировочные решения](#_Toc491085192) 6

[2.2.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования](#_Toc491085193) 7

[2.2.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории](#_Toc491085194) 7

[2.3Мероприятия по развитию социально-экономической сферы](#_Toc491085195) 9

[2.3.1Развитие экономической сферы](#_Toc491085196) 9

[2.3.2Жилищное строительство](#_Toc491085197) 10

[2.3.3Система культурно-бытового и социального обслуживания](#_Toc491085198) 10

[2.4Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры](#_Toc491085199) 10

[2.5Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры](#_Toc491085200) 10

[2.6Мероприятия по санитарной очистке территории](#_Toc491085201) 11

[2.7Мероприятия по охране окружающей среды](#_Toc491085202) 12

[2.8 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера](#_Toc491085203) 14

[2.9Приложение](#_Toc491085203) 16

**Состав проектных материалов**

***Содержание генерального плана***

***Том 1 «Положения о территориальном планировании»:***

* цели и задачи территориального планирования;
* перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

***Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Морозовское сельское поселение» Тейковского муниципального района Ивановской области (графические материалы)»:***

* карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);
* карта границ населенных пунктов (М 1:25000);
* карта функциональных зон (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

***Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:***

***Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:***

* сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
* обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
* оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;
* мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Ивановской области;
* мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Тейковского муниципального района;
* перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов Морозовского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
* перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

***Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение» Тейковского муниципального района Ивановской области:***

* карта современного использования территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);
* карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения разработан на основании постановления от 27.01.2020 №2 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения», по заданию Администрации Тейковского муниципального района с целью его актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

* произведен градостроительный анализ существующего положения;
* составлены схемы градостроительного зонирования;
* определены принципиальные границы сельского поселения
* определены принципиальные границы населенных пунктов сельского поселения

Проект разработан ООО СКБ «Проект», г. Иваново

|  |  |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Антипов М.В |
| Архитектор | Кубышкина О.С. |

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Тейковского муниципального района Ивановской области, техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Ивановской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Ивановской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Ивановской области.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение» использованы следующие периоды:

* исходный год – 2018 год;
* расчетный срок – 2038 год.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Определение назначения территорий поселения исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана муниципального образования **«**Морозовское сельское поселение» – территориально-пространственная организация методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

* формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;
* повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;
* экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;
* внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;
* изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;
* достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Общие положения

Морозовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тейковского района.

Площадь территории сельского поселения в современных административных границах составляет 253,1км2.

Общая численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2018 г. - 2017 человек.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В 2038году число жителей достигнет 2059 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по территориальному планированию, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития муниципального образования.

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей поселения, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.

В сельском поселении первоочередное развитие должны получить такие отрасли социально-культурного обслуживания, как образование, культура, а также физкультура и спорт.

Стратегия развития планировочной структуры муниципального образования «Морозовское сельское поселение» нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории и предусматривает:

* совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;
* восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;
* совершенствование транспортной сети (реконструкция и строительство новых автомобильных дорог и улучшение их качества);
* развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, газификации;
* экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;
* разработку проектов границ населенных пунктов, включение в границы территорий, фактически занятых объектами жилой застройки.

### Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

На расчетный срок Генеральным планом предложений по изменению границ муниципального образования «Морозовское сельское поселение» не предусмотрено.

### 2.2.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом муниципального образования «Морозовское сельское поселение» устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

1. **Зона градостроительного использования:**
   1. Жилая зона (Ж);
   2. Общественно-деловая зона (О);
   3. Зона производственного использования (П);
   4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);
   5. Зона сельскохозяйственного использования (Сх);
   6. Зона рекреационного назначения (Р);
   7. Зона иного назначения (территория общего пользования).
2. **Зона сельскохозяйственного использования.**
3. **Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.**
4. **Зона производственного использования.**
5. **Зона рекреационного назначения**
6. **Зона специального назначения.**
7. **Зона особо охраняемых территорий.**

**Генеральным планом** определено следующее функциональное назначение зон (по видам).

**Зона градостроительного использования**

* *Жилая зона (Ж)*

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Общественно-деловая зона (О)*

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Зона производственного использования (П)*

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения в границах населенных пунктов. В зонах производственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)*

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Зона сельскохозяйственного использования (Сх)*

Зона размещения объектов сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В зоне сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Зона рекреационного назначения (Р)*

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

* *Зона иного назначения (территория общего пользования)*

Зона иного назначения (территория общего пользования) расположена в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребована для градостроительного освоения.

**Зона производственного использования**

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения за чертой населенных пунктов муниципального образования. В зонах производственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

**Зона инженерной и транспортной инфраструктуры**

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

**Зона сельскохозяйственного использования**

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

**Зона рекреационного назначения**

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха и туризма населения за чертой населенных пунктов и включают в себя леса, лесопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования.

**Зона специального назначения**

Зоны специального назначения предназначены для  размещения сооружений и комплексов источников водоснабжения, водоотведения,  территорий занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, режимными объектами,  свалками бытовых и производственных отходов, котельными и инженерно-распределительными установками, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

**Зона особо охраняемых территорий**

В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Определяющими направлениями экономики муниципального образования на период планирования (до 2038 г.) являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

На **расчетный срок генеральным планом** запланировано проведение поисковых и геологоразведочных работ по определению промышленных запасов местных строительных материалов.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территории наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Непосредственное выделение участков для жилищного строительства должно осуществляться на основании разработанного проекта планировки территории.

**Генеральным планом на расчетный срок** планируется дальнейшее строительство индивидуального жилья в сельском поселении, проведение капитального ремонта жилищного фонда, обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения и малоимущих граждан.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

**На расчетный срок генеральным планом** в качестве мероприятий определено:

* реконструкция школы в с. Елховка (модернизация оснащения);
* строительство ФАП в д. Синяя Осока;
* строительство магазинов в д. Синяя Осока и в с. Елховка;
* реконструкция клуба в д. Сокатово и в с. Елховка;
* строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Морозово (2020 г.) и в с. Елховка (2022 г.);
* строительство базы отдыха вблизи с. Золотниковская Пустынь, туристических стоянок, туристического мотеля.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

**На расчетный срок** генеральным планом запланировано:

* реконструкция автомобильных дорог с изношенностью покрытия более 50%;
* устройство асфальтового покрытия улиц в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово;
* устройство тротуаров по ул. Школьная в с. Морозово;
* обеспечение уличным освещением всех главных, основных и второстепенных улиц

и дорог в населенных пунктах.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

***Водоснабжение***

**На расчетный срок** в качестве мероприятий генеральным планом определено:

* реконструкция сетей водоснабжения в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово;
* строительство дополнительных артезианских скважин в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово.

***Водоотведение***

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения **генеральным планом** на расчетный срок **предлагается:**

* строительство очистных сооружений в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово;
* строительство водоотведения в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово.

***Теплоснабжение***

**Генеральным планом** на расчетный срок **предлагается**:

* перевод отопления многоквартирных домов с. Морозово на индивидуальное газовое отопление;
* 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;
* проектируемые объекты общественно-деловой застройки оборудовать автономными газовыми котельными;
* использовать при проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

***Газоснабжение***

**Генеральным планом** на расчетный срок **предлагается**:

* строительство межпоселкового газопровода к с. Морозово, общей протяженностью 9,5 км;
* строительство распределительных газопроводов в с. Морозово, д. Никитцыно, д. Харитоново, д. Коптево, д. Реброво, д. Дашково, д. Подлесиха, с. Золотниковская Пустынь, д. Синяя Осока.
* строительство газовой модульной котельной в с. Елховка для школы.

***Электроснабжение***

**Генеральным планом на расчетный срок** предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения сельского поселения:

* реконструкция и ремонт существующих линий электропередач 10-6-0,4кВ и трансформаторных подстанций.

***Связь. Радиовещание. Телевидение***

Для развития системы связи Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

* строительство линейных сооружений связи с использованием оптоволоконного кабеля;
* строительство вышек сотовой связи в с. Морозово, д. Подлесиха;

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения **генеральным планом** на расчетный срок предлагается:

* выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
* разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;
* организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров;
* расширение территории кладбища в д. Ильинское, д. Шумилово и в с. Обезово.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

* снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;
* сохранение существующих территорий ограниченного пользования и специального назначения;
* выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;
* улучшение качества дорожных покрытий;
* организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
* рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;
* установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;
* проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель;
* контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
* организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;
* контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
* контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом рекомендуется осуществить:

* разработку мероприятий по инженерной подготовке, защите и благоустройству территории;
* реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;
* совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЯВ в защитных сооружениях гражданской обороны;
* совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельского поселения.

К водозащитным мероприятиям относятся:

* мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;
* недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

* локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
* водоотведение;
* утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
* систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;
* проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек, прилегающих к территориям населенных пунктов сельского поселения;
* проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;
* реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3, 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;
* при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;
* проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89\*.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

В целях противопожарной безопасности следует учитывать следующие мероприятия:

- осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности";

- учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" при дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов;

- предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары для обеспечения пожаротушения на территории сельского поселения;

- организовать полную возможность подъезда пожарных машин к социально-значимым объектам, а также к источникам естественного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

* 1. **Приложение**

**с. Якшино**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Якшино |
| 2 | Площадь объекта | 345470 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050105 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6278758.07 | 2186924.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6278734.08 | 2186885.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6278685.77 | 2186836.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6278644.0 | 2186790.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6278565.74 | 2186732.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6278414.13 | 2186684.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6278238.8 | 2186832.9 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6278163.59 | 2186874.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6278156.6 | 2186864.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6278141.41 | 2186875.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6278147.49 | 2186883.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6278049.86 | 2186937.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6277944.16 | 2186986.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6277823.92 | 2186989.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6277918.89 | 2187240.7 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6277944.74 | 2187281.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6277971.93 | 2187286.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6278008.68 | 2187274.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6278046.28 | 2187271.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6278075.19 | 2187289.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6278144.81 | 2187365.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6278542.18 | 2187178.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6278758.07 | 2186924.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Шиборская**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Шиборская |
| 2 | Площадь объекта | 120602 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050106 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6277051.02 | 2187560.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6277015.9 | 2187595.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6276987.18 | 2187646.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6276938.88 | 2187684.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6276909.74 | 2187687.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6276919.85 | 2187708.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6276830.10 | 2187844.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6276906.55 | 2187897.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6276964.41 | 2187931.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6277104.09 | 2188041.6 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6277210.65 | 2187912.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6277243.28 | 2187759.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6277275.23 | 2187669.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6277051.02 | 2187560.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Быково**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Быково |
| 2 | Площадь объекта | 164375 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050111 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6276689.26 | 2188805.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6276308.18 | 2188612.7 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6276270.28 | 2188644.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6276209.12 | 2188742.8 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6276202.41 | 2188797.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6276226.66 | 2188862.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6276323.07 | 2188931.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6276303.42 | 2189044.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6276307.08 | 2189164.8 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6276469.03 | 2189183.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6276499.7 | 2189200.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6276537.18 | 2189145.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6276552.28 | 2189139.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6276567.93 | 2189099.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6276579.08 | 2189048.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6276564.98 | 2188992.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6276689.26 | 2188805.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Гридино**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Гридино |
| 2 | Площадь объекта | 196753 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050110 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6274113.10 | 2187048.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6274117.75 | 2187118.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6274134.1 | 2187224.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6274145.28 | 2187228.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6274149.86 | 2187304.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6274178.26 | 2187352.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6274222.58 | 2187403.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6274268.34 | 2187418.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6274371.33 | 2187435.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6274401.08 | 2187432.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6274397.87 | 2187408.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6274502.38 | 2187416.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6274559.81 | 2187430.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6274740.02 | 2187103.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6274639.90 | 2187084.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6274608.25 | 2187066.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6274532.68 | 2187035.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6274480.25 | 2187028.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6274427.88 | 2187015.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6274321.89 | 2187013.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6274260.68 | 2187029.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6274204.32 | 2187033.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6274147.13 | 2187030.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6274113.10 | 2187048.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**с. Морозово**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Морозово |
| 2 | Площадь объекта | 757288 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050101 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6276427.03 | 2187294.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6276427.9 | 2187214.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6276416.08 | 2187177.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6276389.83 | 2187173.56 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6276347.43 | 2187186.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6276302.93 | 2187221.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6276271.89 | 2187225.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6276272.18 | 2187198.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6276263.87 | 2187184.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6276239.62 | 2187169.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6276203.82 | 2187180.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6276157.42 | 2187215.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6276124.44 | 2187226.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6276088.02 | 2187207.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6275990.91 | 2187155.56 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6275968.48 | 2187102.0 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6275951.14 | 2187055.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6276058.28 | 2187002.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6276053.20 | 2186984.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6276042.52 | 2186988.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6276028.72 | 2186938.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6276056.31 | 2186926.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6276040.71 | 2186883.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6275985.63 | 2186906.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6275996.86 | 2186760.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6275976.77 | 2186726.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6275982.89 | 2186725.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6275973.29 | 2186699.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6275962.80 | 2186702.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6275955.00 | 2186689.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6275959.02 | 2186686.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6275958.44 | 2186684.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6275953.04 | 2186686.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6275947.52 | 2186676.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6275973.02 | 2186665.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6275966.58 | 2186651.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6275949.36 | 2186659.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6275940.82 | 2186635.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6275957.12 | 2186629.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6275948.23 | 2186607.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6275914.53 | 2186620.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6275909.98 | 2186612.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6275928.66 | 2186605.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6275921.68 | 2186585.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6275919.00 | 2186586.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6275905.55 | 2186564.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6275888.66 | 2186571.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6275886.44 | 2186565.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6275901.31 | 2186559.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6275890.78 | 2186536.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6275895.09 | 2186534.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6275884.42 | 2186512.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6275887.86 | 2186510.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6275879.17 | 2186491.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6275891.89 | 2186485.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6275881.34 | 2186464.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6275868.84 | 2186470.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6275860.03 | 2186449.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6275847.77 | 2186454.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6275844.40 | 2186456.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6275842.19 | 2186451.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 62 | 6275831.15 | 2186433.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 63 | 6275826.94 | 2186436.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 64 | 6275825.90 | 2186435.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 65 | 6275830.99 | 2186431.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 66 | 6275827.12 | 2186423.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 67 | 6275822.62 | 2186416.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 68 | 6275818.85 | 2186418.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 69 | 6275809.39 | 2186402.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 70 | 6275830.83 | 2186390.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 71 | 6275808.57 | 2186352.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 72 | 6275801.73 | 2186337.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 73 | 6275805.77 | 2186336.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 74 | 6275795.10 | 2186317.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 75 | 6275777.50 | 2186324.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 76 | 6275760.79 | 2186297.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 77 | 6275767.64 | 2186292.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 78 | 6275766.09 | 2186286.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 79 | 6275757.24 | 2186272.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 80 | 6275755.14 | 2186267.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 81 | 6275748.74 | 2186261.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 82 | 6275759.23 | 2186252.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 83 | 6275747.59 | 2186238.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 84 | 6275745.40 | 2186240.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 85 | 6275731.95 | 2186224.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 86 | 6275716.58 | 2186237.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 87 | 6275732.31 | 2186171.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 88 | 6275675.88 | 2186221.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 89 | 6275663.39 | 2186224.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 90 | 6275602.27 | 2186127.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 91 | 6275619.59 | 2186121.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 92 | 6275629.00 | 2186111.55 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 93 | 6275637.17 | 2186099.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 94 | 6275644.28 | 2186085.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 95 | 6275648.83 | 2186073.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 96 | 6275655.56 | 2186065.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 97 | 6275669.28 | 2186061.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 98 | 6275689.05 | 2186060.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 99 | 6275699.10 | 2186064.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 100 | 6275706.33 | 2186074.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 101 | 6275716.66 | 2186083.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 102 | 6275729.42 | 2186090.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 103 | 6275749.27 | 2186099.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 104 | 6275754.20 | 2186078.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 105 | 6275743.29 | 2186071.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 106 | 6275708.37 | 2186051.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 107 | 6275691.88 | 2186030.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 108 | 6275677.87 | 2186008.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 109 | 6275666.04 | 2185994.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 110 | 6275634.34 | 2186016.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 111 | 6275612.51 | 2186039.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 112 | 6275603.64 | 2186078.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 113 | 6275595.32 | 2186069.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 114 | 6275574.60 | 2186029.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 115 | 6275575.56 | 2186003.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 116 | 6275572.60 | 2185983.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 117 | 6275568.35 | 2185964.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 118 | 6275561.46 | 2185951.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 119 | 6275569.59 | 2185931.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 120 | 6275594.68 | 2185854.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 121 | 6275615.57 | 2185791.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 122 | 6275610.05 | 2185773.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 123 | 6275591.63 | 2185770.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 124 | 6275544.73 | 2185770.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 125 | 6275526.05 | 2185774.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 126 | 6275511.26 | 2185773.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 127 | 6275509.11 | 2185765.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 128 | 6275515.97 | 2185746.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 129 | 6275528.25 | 2185748.55 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 130 | 6275571.41 | 2185750.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 131 | 6275583.78 | 2185749.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 132 | 6275607.27 | 2185749.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 133 | 6275613.61 | 2185744.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 134 | 6275627.63 | 2185732.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 135 | 6275660.98 | 2185732.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 136 | 6275689.38 | 2185732.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 137 | 6275704.45 | 2185725.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 138 | 6275724.83 | 2185708.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 139 | 6275787.74 | 2185709.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 140 | 6275803.53 | 2185710.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 141 | 6275805.58 | 2185698.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 142 | 6275236.38 | 2185708.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 143 | 6275439.84 | 2186116.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 144 | 6275120.31 | 2186299.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 145 | 6275134.68 | 2186315.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 146 | 6275146.11 | 2186305.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 147 | 6275164.47 | 2186333.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 148 | 6275285.78 | 2186514.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 149 | 6275275.94 | 2186521.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 150 | 6275292.85 | 2186545.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 151 | 6275289.33 | 2186547.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 152 | 6275306.17 | 2186570.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 153 | 6275309.02 | 2186568.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 154 | 6275470.91 | 2186803.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 155 | 6275630.0 | 2187024.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 156 | 6275710.64 | 2187091.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 157 | 6275746.77 | 2187177.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 158 | 6275749.84 | 2187182.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 159 | 6275762.46 | 2187204.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 160 | 6275779.06 | 2187232.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 161 | 6275781.37 | 2187236.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 162 | 6275857.95 | 2187366.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 163 | 6275943.18 | 2187471.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 164 | 6276427.03 | 2187294.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Морозово |
| 2 | Площадь объекта | 1102695 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050102 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6275202.15 | 2186572.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6275069.26 | 2186381.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6274978.88 | 2186424.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6274971.47 | 2186406.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6274963.75 | 2186409.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6274966.45 | 2186473.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6274914.97 | 2186508.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6274933.68 | 2186544.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6274931.33 | 2186578.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6274906.79 | 2186562.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6274910.44 | 2186569.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6274888.53 | 2186583.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6274936.11 | 2186623.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6274948.79 | 2186655.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6274985.72 | 2186892.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6274988.41 | 2186927.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6275004.17 | 2186938.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6275022.25 | 2187081.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6275001.25 | 2187092.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6275001.95 | 2187101.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6274993.25 | 2187107.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6274975.34 | 2187109.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6274956.90 | 2187103.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6274942.11 | 2187088.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6274931.33 | 2187083.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6274920.47 | 2187083.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6274913.24 | 2187097.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6274902.51 | 2187088.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6274887.94 | 2187080.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6274882.21 | 2187079.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6274892.21 | 2187086.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6274873.68 | 2187105.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6274868.99 | 2187107.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6274865.69 | 2187118.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6274851.50 | 2187128.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6274842.71 | 2187131.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6274841.34 | 2187135.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6274825.38 | 2187152.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6274825.45 | 2187154.8 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6274806.38 | 2187176.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6274754.37 | 2187206.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6274752.78 | 2187207.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6274729.83 | 2187224.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6274698.15 | 2187266.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6274694.42 | 2187310.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6274677.38 | 2187342.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6274624.21 | 2187387.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6274628.01 | 2187425.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6274647.11 | 2187423.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6274666.40 | 2187469.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6274708.90 | 2187503.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6274734.62 | 2187543.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6274785.34 | 2187606.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6274819.21 | 2187599.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6274855.09 | 2187583.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6274847.24 | 2187541.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6274961.83 | 2187532.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6274978.49 | 2187548.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6274995.49 | 2187540.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6275013.29 | 2187542.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6275016.20 | 2187547.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 62 | 6274983.26 | 2187569.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 63 | 6275016.80 | 2187620.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 64 | 6275046.17 | 2187600.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 65 | 6275055.42 | 2187616.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 66 | 6275107.18 | 2187738.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 67 | 6275123.00 | 2187781.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 68 | 6275125.17 | 2187843.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 69 | 6275193.53 | 2187954.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 70 | 6275243.10 | 2187966.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 71 | 6275306.98 | 2187965.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 72 | 6275450.92 | 2187941.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 73 | 6275481.30 | 2187939.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 74 | 6275587.37 | 2188090.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 75 | 6275764.87 | 2187988.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 76 | 6275781.74 | 2188004.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 77 | 6275826.22 | 2187971.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 78 | 6276117.82 | 2187729.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 79 | 6276063.46 | 2187673.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 80 | 6276022.12 | 2187642.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 81 | 6275959.11 | 2187589.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 82 | 6275891.97 | 2187539.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 83 | 6275869.87 | 2187515.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 84 | 6275831.64 | 2187480.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 85 | 6275841.26 | 2187471.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 86 | 6275778.47 | 2187386.56 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 87 | 6275754.37 | 2187393.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 88 | 6275688.36 | 2187318.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 89 | 6275723.72 | 2187295.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 90 | 6275412.92 | 2186842.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 91 | 6275395.79 | 2186856.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 92 | 6275202.15 | 2186572.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Морозово |
| 2 | Площадь объекта | 5977 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6274983.79 | 2187792.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6274843.76 | 2187834.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6274853.01 | 2187873.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6274994.09 | 2187833.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6274983.79 | 2187792.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Морозово |
| 2 | Площадь объекта | 4433 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6275219.14 | 2187999.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6275204.84 | 2187992.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6275178.22 | 2188000.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6275215.79 | 2188104.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6275256.95 | 2188090.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6275219.14 | 2187999.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Коптево**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Коптево |
| 2 | Площадь объекта | 1590930 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050115 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6273326.34 | 2185061.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6272938.44 | 2185490.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6272540.86 | 2185740.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6272510.67 | 2185752.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6272221.06 | 2185797.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6272113.36 | 2185783.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6271591.31 | 2185809.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6271425.79 | 2185837.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6271486.64 | 2185914.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6271324.43 | 2186107.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6271464.66 | 2186343.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6271493.26 | 2186379.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6271513.15 | 2186432.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6271693.80 | 2186730.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6271786.04 | 2186643.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6271836.94 | 2186693.34 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6272003.10 | 2186686.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6272447.34 | 2186662.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6272577.81 | 2186479.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6272604.12 | 2186426.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6272656.91 | 2186351.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6272704.90 | 2186312.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6272757.37 | 2186218.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6272799.87 | 2186170.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6272821.06 | 2186151.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6272876.51 | 2186120.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6272892.19 | 2186107.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6272949.47 | 2186056.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6272977.68 | 2186033.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6273042.47 | 2186000.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6273125.40 | 2185943.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6273166.90 | 2185912.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6273212.17 | 2185888.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6273301.47 | 2185819.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6273360.02 | 2185789.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6273386.66 | 2185768.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6273520.07 | 2185648.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6273556.67 | 2185634.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6273583.12 | 2185627.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6273610.96 | 2185631.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6273648.23 | 2185626.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6273704.31 | 2185605.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6273616.92 | 2185482.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6273326.34 | 2185061.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Удуново**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Удуново |
| 2 | Площадь объекта | 7292 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050118 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6273033.57 | 2187093.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6272905.79 | 2187097.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6272909.76 | 2187152.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6273032.70 | 2187155.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6273033.57 | 2187093.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Яковино**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Яковино |
| 2 | Площадь объекта | 39050 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050112 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6273445.74 | 2188977.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6273243.52 | 2188768.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6273310.15 | 2188713.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6273279.68 | 2188678.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6273132.24 | 2188807.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6273375.56 | 2189046.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6273408.65 | 2189026.1 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6273445.74 | 2188977.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Синяя Осока**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Синяя Осока |
| 2 | Площадь объекта | 361324 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050202 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6274145.82 | 2196236.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6274165.84 | 2196215.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6274186.56 | 2196194.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6274242.02 | 2196203.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6274389.06 | 2196203.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6274448.63 | 2196165.34 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6274531.28 | 2196133.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6274618.54 | 2196077.4684 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6274700.98 | 2196109.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6274714.51 | 2196159.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6274814.76 | 2196174.55 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6274821.15 | 2196155.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6274801.54 | 2196152.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6274770.25 | 2196158.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6274738.67 | 2196143.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6274736.21 | 2196117.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6274804.90 | 2196027.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6274818.41 | 2196025.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6274853.42 | 2196049.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6274861.87 | 2196047.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6274873.91 | 2196007.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6274860.48 | 2195978.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6274891.42 | 2195936.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6274904.23 | 2195942.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6274919.94 | 2195890.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6274905.90 | 2195854.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6274927.48 | 2195809.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6274904.68 | 2195790.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6274877.34 | 2195779.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6274824.93 | 2195751.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6274830.70 | 2195728.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6274821.42 | 2195720.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6274818.20 | 2195715.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6274818.07 | 2195717.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6274814.19 | 2195721.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6274792.06 | 2195703.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6274780.31 | 2195692.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6274769.08 | 2195701.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6274761.96 | 2195703.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6274748.94 | 2195717.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6274749.69 | 2195718.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6274749.24 | 2195718.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6274720.53 | 2195723.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6274666.13 | 2195818.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6274609.75 | 2195843.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6274569.62 | 2195824.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6274636.57 | 2195739.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6274617.59 | 2195742.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6274375.89 | 2195751.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6274302.92 | 2195754.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6274174.62 | 2195695.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6273957.60 | 2195804.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6273890.97 | 2195842.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6273898.66 | 2195856.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6273927.70 | 2195899.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6273960.99 | 2195950.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6273984.35 | 2195987.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6274145.82 | 2196236.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**с. Золотниковская пустынь**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Золотниковская пустынь |
| 2 | Площадь объекта | 219246 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050305 |

**Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У | Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 6271628.75 | 2192718.13 | 6271628.75 | 2192718.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6271610.32 | 2192741.58 | 6271610.32 | 2192741.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6271617.81 | 2192776.94 | 6271617.81 | 2192776.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6271478.49 | 2192807.96 | 6271620.89 | 2192791.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6271475.5 | 2192824.94 | 6271621.84 | 2192800.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6271367.4 | 2192829.04 | 6271601.77 | 2192803.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6271367.68 | 2192873.36 | 6271584.86 | 2192807.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6271343.19 | 2192870.96 | 6271581.96 | 2192784.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6271344.66 | 2192829.9 | 6271492.57 | 2192804.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6271185.71 | 2192835.94 | 6271487.42 | 2192791.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6271130.19 | 2192816.74 | 6271476.02 | 2192785.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6270843.37 | 2192686.59 | 6271475.06 | 2192802.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6270818.72 | 2192675.88 | 6271473.44 | 2192812.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6270858.48 | 2192589.13 | 6271468.30 | 2192824.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6270783.86 | 2192566.19 | 6271468.07 | 2192825.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6270727.05 | 2192546.72 | 6271367.40 | 2192829.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6270745.27 | 2192493.81 | 6271367.68 | 2192873.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6270843.35 | 2192437.6 | 6271343.19 | 2192870.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6270905.67 | 2192421.39 | 6271344.66 | 2192829.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6270957.44 | 2192438.14 | 6271185.71 | 2192835.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6270927.29 | 2192518.96 | 6271130.19 | 2192816.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6271381.91 | 2192543.95 | 6270843.37 | 2192686.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6271420.6 | 2192537.16 | 6270818.72 | 2192675.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6271460.81 | 2192537.79 | 6270858.48 | 2192589.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6271470.16 | 2192568.74 | 6270783.86 | 2192566.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6271472.6 | 2192576.82 | 6270727.05 | 2192546.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6271586.32 | 2192578.7 | 6270745.27 | 2192493.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6271610.84 | 2192695.65 | 6270843.35 | 2192437.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6271603.49 | 2192714.37 | 6270905.67 | 2192421.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6271602.93 | 2192724.7 | 6270957.44 | 2192438.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6271628.75 | 2192718.13 | 6270927.29 | 2192518.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 |  |  | 6271045.40 | 2192525.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 |  |  | 6271071.69 | 2192538.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 |  |  | 6271074.79 | 2192527.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 |  |  | 6271381.91 | 2192543.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 |  |  | 6271420.60 | 2192537.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 |  |  | 6271460.81 | 2192537.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 |  |  | 6271470.16 | 2192568.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 |  |  | 6271472.60 | 2192576.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 |  |  | 6271586.32 | 2192578.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 |  |  | 6271610.84 | 2192695.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 |  |  | 6271603.49 | 2192714.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 |  |  | 6271602.93 | 2192724.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 |  |  | 6271628.75 | 2192718.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Золотниковская пустынь |
| 2 | Площадь объекта | 9559 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6271250.03 | 2192908.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6271214.49 | 2192955.55 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6271198.15 | 2192976.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6271181.89 | 2192963.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6271177.23 | 2192968.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6271163.06 | 2192955.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6271155.00 | 2192964.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6271153.99 | 2192971.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6271138.88 | 2192987.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6271164.05 | 2193009.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6271202.75 | 2193044.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6271212.15 | 2193033.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6271224.69 | 2193043.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6271263.44 | 2192988.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6271294.84 | 2192942.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6271250.03 | 2192908.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Реброво**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Реброво |
| 2 | Площадь объекта | 174428 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050303 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6269882.95 | 2188641.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6269510.27 | 2188446.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6269119.61 | 2188580.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6269367.42 | 2188698.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6269446.84 | 2188748.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6269430.69 | 2188770.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6269449.00 | 2188783.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6269465.90 | 2188760.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6269735.04 | 2188929.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6269781.66 | 2188865.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6269823.89 | 2188796.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6269882.95 | 2188641.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Дашково**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Дашково |
| 2 | Площадь объекта | 180161 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050308 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6269813.98 | 2190527.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6269804.56 | 2190504.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6269794.07 | 2190467.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6269766.86 | 2190409.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6269734.51 | 2190376.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6269720.22 | 2190354.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6269669.14 | 2190367.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6269635.14 | 2190373.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6269465.66 | 2190455.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6269459.41 | 2190470.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6269400.85 | 2190502.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6269372.77 | 2190518.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6269361.52 | 2190547.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6269377.99 | 2190583.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6269366.67 | 2190588.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6269362.68 | 2190578.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6269347.71 | 2190582.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6269357.33 | 2190631.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6269375.86 | 2190671.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6269379.25 | 2190669.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6269368.38 | 2190687.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6269329.36 | 2190706.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6269358.17 | 2190731.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6269414.69 | 2190874.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6269427.94 | 2190881.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6269460.68 | 2190881.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6269615.18 | 2190836.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6269662.73 | 2190813.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6269690.88 | 2190790.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6269749.30 | 2190771.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6269800.72 | 2190728.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6269822.92 | 2190696.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6269828.17 | 2190662.34 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6269814.34 | 2190600.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6269813.98 | 2190527.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Подлесиха**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Подлесиха |
| 2 | Площадь объекта | 361389 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050309 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6269021.42 | 2190756.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6268953.91 | 2190723.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6268881.13 | 2190727.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6268785.24 | 2190736.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6268754.15 | 2190699.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6268750.77 | 2190677.5 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6268794.37 | 2190577.56 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6268739.19 | 2190526.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6268720.63 | 2190559.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6268699.97 | 2190563.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6268626.41 | 2190529.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6268599.77 | 2190526.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6268562.67 | 2190484.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6268507.31 | 2190449.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6268419.28 | 2190408.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6268376.86 | 2190408.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6268308.78 | 2190423.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6268278.06 | 2190458.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6268242.32 | 2190508.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6268193.70 | 2190547.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6268166.20 | 2190589.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6268120.00 | 2190601.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6268059.42 | 2190701.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6268021.16 | 2190759.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6268213.64 | 2190888.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6268288.37 | 2190926.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6268479.07 | 2190998.9 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6268596.34 | 2190820.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6268797.74 | 2191015.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6268837.14 | 2191067.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6268906.79 | 2191124.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6268926.20 | 2191124.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6268961.08 | 2191044.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6268968.83 | 2191003.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6269010.19 | 2190992.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6268995.00 | 2190943.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6268995.90 | 2190865.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6268993.10 | 2190793.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6268997.06 | 2190767.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6269021.42 | 2190756.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Обезово**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Обезово |
| 2 | Площадь объекта | 88992 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050310 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6268576.03 | 2191988.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6268575.89 | 2191933.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6268575.59 | 2191818.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6268182.30 | 2191858.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6268212.38 | 2192085.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6268268.16 | 2192085.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6268287.77 | 2192171.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6268310.84 | 2192167.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6268309.04 | 2192114.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6268370.88 | 2192114.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6268497.98 | 2192027.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6268498.42 | 2191990.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6268576.03 | 2191988.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Ермолиха**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Ермолиха |
| 2 | Площадь объекта | 133851 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050311 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6267576.80 | 2192266.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6267585.75 | 2192226.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6267572.06 | 2192153.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6267573.46 | 2192136.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6267560.18 | 2192027.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6267553.74 | 2191956.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6267488.29 | 2191954.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6267351.52 | 2191935.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6267335.63 | 2191945.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6267290.82 | 2191941.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6267230.06 | 2191953.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6267249.89 | 2192020.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6267239.99 | 2192037.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6267117.30 | 2192058.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6267148.28 | 2192208.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6267133.22 | 2192274.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6267186.16 | 2192286.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6267324.92 | 2192283.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6267371.89 | 2192267.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6267408.14 | 2192277.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6267508.74 | 2192280.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6267576.80 | 2192266.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Сосново**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Сосново |
| 2 | Площадь объекта | 40777 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:050313 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6265500.99 | 2191917.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6265303.38 | 2191808.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6265208.21 | 2191952.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6265254.35 | 2191977.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6265245.51 | 2191991.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6265300.51 | 2192024.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6265311.43 | 2192007.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6265419.85 | 2192064.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6265500.99 | 2191917.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Сосново |
| 2 | Площадь объекта | 1407 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6265500.23 | 2192066.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6265475.88 | 2192053.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6265452.14 | 2192100.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6265474.99 | 2192112.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6265500.23 | 2192066.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Сосново |
| 2 | Площадь объекта | 1519 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6265570.07 | 2192105.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6265538.60 | 2192089.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6265519.85 | 2192133.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6265544.45 | 2192146.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6265570.07 | 2192105.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Пеньково**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Пеньково |
| 2 | Площадь объекта | 58522 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090102 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6264861.87 | 2188031.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6264770.35 | 2188056.4 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6264750.46 | 2188008.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6264686.81 | 2188038.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6264744.23 | 2188133.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6264916.30 | 2188435.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6265024.52 | 2188374.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6264861.87 | 2188031.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**с. Елховка**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, село Елховка |
| 2 | Площадь объекта | 1343746 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090101 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6264402.58 | 2185790.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6264322.52 | 2185683.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6264273.34 | 2185627.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6264186.38 | 2185541.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6264087.04 | 2185547.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6264019.20 | 2185562.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6263994.14 | 2185515.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6263891.10 | 2185472.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6263799.99 | 2185317.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6263643.61 | 2185353.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6263437.01 | 2185405.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6263359.51 | 2185426.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6263326.78 | 2185452.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6263295.31 | 2185493.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6263289.91 | 2185510.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6263298.06 | 2185557.56 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6263333.78 | 2185679.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6263304.91 | 2185693.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6263248.46 | 2185681.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6263212.40 | 2185684.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6263181.36 | 2185695.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6263171.22 | 2185787.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6263181.75 | 2185821.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6263182.22 | 2185839.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6263168.82 | 2185850.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6263145.10 | 2185864.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6263077.61 | 2185854.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6263037.86 | 2185857.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6263124.07 | 2185996.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6263158.35 | 2186065.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6263217.66 | 2186183.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6263248.88 | 2186210.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6263311.42 | 2186308.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6263364.33 | 2186309.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6263368.87 | 2186351.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6263466.5 | 2186362.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6263532.30 | 2186488.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6263597.26 | 2186520.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6263672.82 | 2186531.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6263766.07 | 2186546.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6263767.06 | 2186557.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6263803.30 | 2186554.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6263803.12 | 2186551.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6263929.57 | 2186570.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6263972.25 | 2186618.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6264006.07 | 2186668.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6264033.90 | 2186726.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6264039.90 | 2186756.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6264050.28 | 2186762.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6264062.99 | 2186769.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6264082.77 | 2186776.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6264123.71 | 2186782.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6264139.34 | 2186778.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6264153.65 | 2186771.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6264182.77 | 2186744.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6264204.43 | 2186774.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6264251.20 | 2186836.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6264287.19 | 2186888.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6264287.19 | 2186889.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6264311.69 | 2186922.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6264313.41 | 2186926.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 62 | 6264321.70 | 2186920.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 63 | 6264321.06 | 2186919.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 64 | 6264278.54 | 2186857.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 65 | 6264203.83 | 2186749.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 66 | 6264260.18 | 2186683.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 67 | 6264264.38 | 2186704.81 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 68 | 6264260.62 | 2186725.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 69 | 6264244.80 | 2186748.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 70 | 6264228.48 | 2186759.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 71 | 6264232.13 | 2186768.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 72 | 6264258.58 | 2186807.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 73 | 6264282.12 | 2186843.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 74 | 6264313.55 | 2186882.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 75 | 6264335.67 | 2186913.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 76 | 6264354.78 | 2186905.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 77 | 6264387.80 | 2186910.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 78 | 6264451.98 | 2186894.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 79 | 6264495.30 | 2186898.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 80 | 6264501.73 | 2186911.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 81 | 6264599.75 | 2186894.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 82 | 6264530.64 | 2186641.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 83 | 6264516.44 | 2186624.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 84 | 6264496.14 | 2186617.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 85 | 6264484.95 | 2186616.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 86 | 6264475.50 | 2186624.68 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 87 | 6264464.17 | 2186639.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 88 | 6264449.66 | 2186654.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 89 | 6264470.55 | 2186676.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 90 | 6264416.86 | 2186688.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 91 | 6264357.49 | 2186701.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 92 | 6264328.44 | 2186695.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 93 | 6264306.48 | 2186675.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 94 | 6264308.40 | 2186623.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 95 | 6264327.29 | 2186595.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 96 | 6264350.65 | 2186549.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 97 | 6264362.53 | 2186518.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 98 | 6264366.47 | 2186490.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 99 | 6264369.82 | 2186391.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 100 | 6264470.67 | 2186445.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 101 | 6264481.86 | 2186489.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 102 | 6264478.69 | 2186512.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 103 | 6264523.84 | 2186532.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 104 | 6264563.11 | 2186546.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 105 | 6264607.40 | 2186418.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 106 | 6264515.20 | 2186388.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 107 | 6264434.59 | 2186370.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 108 | 6264417.63 | 2186399.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 109 | 6264369.97 | 2186390.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 110 | 6264373.65 | 2186264.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 111 | 6264343.10 | 2185836.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 112 | 6264402.58 | 2185790.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Ильинское**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Ильинское |
| 2 | Площадь объекта | 48096 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090105 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6262764.33 | 2188013.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6262690.41 | 2188040.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6262632.93 | 2188050.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6262532.96 | 2188049.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6262546.34 | 2188090.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6262540.02 | 2188120.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6262512.77 | 2188174.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6262572.74 | 2188195.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6262611.28 | 2188225.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6262633.45 | 2188267.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6262651.15 | 2188365.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6262650.34 | 2188421.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6262637.45 | 2188448.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6262677.81 | 2188453.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6262772.38 | 2188117.1 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6262764.33 | 2188013.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6262752.24 | 2188072.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6262745.61 | 2188095.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6262732.57 | 2188126.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6262716.72 | 2188158.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6262698.02 | 2188171.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6262682.58 | 2188179.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6262668.80 | 2188176.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6262655.44 | 2188162.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6262649.55 | 2188138.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6262652.54 | 2188089.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6262673.04 | 2188083.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6262704.36 | 2188077.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6262738.84 | 2188069.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6262749.42 | 2188069.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6262752.24 | 2188072.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Санники**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Санники |
| 2 | Площадь объекта | 112892 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090111 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6262186.95 | 2184739.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6262165.58 | 2184700.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6262137.72 | 2184656.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6262214.18 | 2184637.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6262205.60 | 2184609.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6262127.45 | 2184631.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6262108.79 | 2184584.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6262107.93 | 2184548.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6262083.26 | 2184530.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6261821.58 | 2184625.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6261839.85 | 2184674.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6261831.76 | 2184684.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6261839.26 | 2184708.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6261839.06 | 2184720.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6261879.17 | 2184748.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6261905.94 | 2184828.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6261863.80 | 2184844.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6261872.23 | 2184870.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6261853.74 | 2184878.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6261895.60 | 2184983.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6261926.00 | 2184965.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6261975.53 | 2184946.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6262019.19 | 2184927.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6262097.41 | 2184907.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6262172.59 | 2184893.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6262195.01 | 2184868.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6262200.38 | 2184802.55 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6262186.95 | 2184739.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Никитцыно**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Никитцыно |
| 2 | Площадь объекта | 176744 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090109 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6261344.89 | 2185595.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6261317.00 | 2185592.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6261309.99 | 2185619.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261282.71 | 2185624.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261190.67 | 2185604.34 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261083.62 | 2185584.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261062.07 | 2185597.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261011.54 | 2185671.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6260830.96 | 2185733.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6260801.06 | 2185742.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6260604.78 | 2185760.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6260635.69 | 2185847.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6260650.82 | 2185865.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6260694.93 | 2185867.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6260776.06 | 2185854.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6260819.41 | 2185856.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6260858.56 | 2185846.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6261000.04 | 2185787.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6260995.90 | 2185902.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6261000.91 | 2185954.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6261073.27 | 2186025.39 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6261134.62 | 2186051.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6261164.31 | 2185860.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6261208.20 | 2185874.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6261397.94 | 2185891.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6261408.83 | 2185849.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6261393.80 | 2185822.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6261401.44 | 2185751.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6261445.08 | 2185733.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6261464.32 | 2185724.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6261464.05 | 2185692.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6261448.26 | 2185665.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6261430.07 | 2185652.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6261418.80 | 2185619.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6261359.97 | 2185620.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6261344.89 | 2185595.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Шумилово**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Шумилово |
| 2 | Площадь объекта | 394186 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090112 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6262189.78 | 2182748.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6262077.62 | 2182670.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6262041.64 | 2182669.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261968.67 | 2182683.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261852.50 | 2182690.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261873.30 | 2182547.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261775.93 | 2182510.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261763.91 | 2182529.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6261757.31 | 2182544.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6261756.92 | 2182552.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6261761.49 | 2182563.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6261766.43 | 2182573.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6261764.67 | 2182585.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6261756.22 | 2182593.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6261747.43 | 2182606.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6261741.62 | 2182621.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6261739.01 | 2182637.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6261735.21 | 2182646.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6261727.22 | 2182652.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6261715.87 | 2182656.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6261681.50 | 2182688.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6261672.32 | 2182700.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6261666.95 | 2182710.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6261664.98 | 2182718.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6261664.98 | 2182724.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6261668.64 | 2182731.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6261677.53 | 2182733.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6261686.67 | 2182733.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6261697.53 | 2182731.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6261710.27 | 2182735.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6261719.12 | 2182746.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6261721.42 | 2182767.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6261708.38 | 2182790.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6261690.73 | 2182807.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6261680.98 | 2182820.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6261663.23 | 2182821.97 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6261644.95 | 2182817.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6261617.22 | 2182800.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6261591.36 | 2182774.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6261516.02 | 2182798.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6261470.52 | 2182795.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6261423.47 | 2182797.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6261421.58 | 2182822.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6261435.63 | 2182859.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6261435.99 | 2182924.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6261419.74 | 2183015.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6261395.84 | 2183038.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6261401.39 | 2183143.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6261467.87 | 2183208.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6261561.04 | 2183258.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6261709.27 | 2183267.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6261763.14 | 2183296.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6261836.22 | 2183319.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6261872.69 | 2183334.64 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6261919.78 | 2183244.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6261983.82 | 2183279.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6262029.62 | 2183178.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6262164.85 | 2183175.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6262174.30 | 2183052.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6262054.42 | 2182996.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6262189.78 | 2182748.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Харитоново**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Харитоново |
| 2 | Площадь объекта | 258685 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090106 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6261237.48 | 2188360.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6261266.70 | 2188322.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6261279.23 | 2188269.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261280.25 | 2188199.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261418.98 | 2188164.49 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261376.32 | 2188114.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261367.36 | 2188073.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261363.40 | 2187991.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6261331.66 | 2188000.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6261318.74 | 2187928.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6261193.18 | 2187918.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6261174.38 | 2187908.34 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6261151.39 | 2187875.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6261134.73 | 2187816.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6261134.10 | 2187812.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6261118.83 | 2187797.72 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6261098.68 | 2187797.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6261007.58 | 2187820.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6260954.68 | 2187823.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6260929.13 | 2187825.28 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6260865.20 | 2187879.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6260834.12 | 2187891.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6260812.93 | 2188014.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6260796.43 | 2188076.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6260809.76 | 2188115.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6260854.62 | 2188158.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6260890.52 | 2188211.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6260910.26 | 2188261.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6260952.00 | 2188316.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6260943.14 | 2188362.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6260941.63 | 2188408.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6260936.58 | 2188446.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6260987.86 | 2188502.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6261237.48 | 2188360.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Харитоново |
| 2 | Площадь объекта | 55341 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта |  |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6261991.26 | 2189011.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6261974.14 | 2188819.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6261948.66 | 2188816.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261933.32 | 2188730.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261869.31 | 2188734.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261779.09 | 2188718.33 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261797.76 | 2189034.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261951.67 | 2189034.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6261991.26 | 2189011.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Сокатово**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Сокатово |
| 2 | Площадь объекта | 1151698 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090110 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6259605.14 | 2184714.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6259622.49 | 2184732.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6259723.28 | 2184774.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6259757.50 | 2184839.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6259763.06 | 2184858.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6259832.97 | 2184812.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6259875.21 | 2184750.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6259909.40 | 2184729.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6259991.22 | 2184761.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6260045.51 | 2184770.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6260081.20 | 2184747.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6260090.44 | 2184722.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6260102.99 | 2184704.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6260097.71 | 2184699.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6260063.87 | 2184701.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6260081.17 | 2184684.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6260080.72 | 2184684.50 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6260083.20 | 2184682.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6260092.29 | 2184674.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6260100.32 | 2184672.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6260114.73 | 2184663.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6260211.65 | 2184640.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6260241.33 | 2184638.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6260268.19 | 2184632.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6260293.79 | 2184688.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6260315.75 | 2184696.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6260327.18 | 2184718.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6260326.73 | 2184720.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6260331.32 | 2184724.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6260321.19 | 2184754.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6260362.02 | 2184758.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6260357.20 | 2184780.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6260267.41 | 2184784.44 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6260225.56 | 2184778.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6260163.88 | 2184775.60 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6260088.03 | 2184778.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6260252.06 | 2185084.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6260295.10 | 2185062.16 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6260500.58 | 2185439.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6260542.27 | 2185409.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6260662.13 | 2185368.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6260674.43 | 2185336.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6260621.18 | 2185178.66 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6261260.43 | 2184867.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6261281.26 | 2184914.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6261239.00 | 2184939.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6261305.81 | 2185097.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6261495.98 | 2185012.11 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6261384.34 | 2184725.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6261278.08 | 2184463.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6261130.69 | 2184195.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6261030.20 | 2184125.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6260696.66 | 2184356.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6260610.47 | 2184036.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6260535.24 | 2184045.38 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6260457.74 | 2184011.31 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6260306.32 | 2184087.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6260420.54 | 2184219.82 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6260457.81 | 2184283.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6260470.21 | 2184337.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6260465.55 | 2184444.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 62 | 6260453.12 | 2184480.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 63 | 6260410.22 | 2184498.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 64 | 6260367.58 | 2184494.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 65 | 6260130.13 | 2184333.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 66 | 6259849.71 | 2184649.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 67 | 6259835.14 | 2184547.90 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 68 | 6259795.94 | 2184513.18 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 69 | 6259711.10 | 2184477.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 70 | 6259605.14 | 2184714.80 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Никитино**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Никитино |
| 2 | Площадь объекта | 140358 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090203 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6262748.19 | 2191744.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6263028.50 | 2191812.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6263196.84 | 2191340.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6262958.67 | 2191276.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6262930.16 | 2191305.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6262880.83 | 2191397.73 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6262748.19 | 2191744.12 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**с. Поддыбье**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Поддыбье |
| 2 | Площадь объекта | 729768 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090204 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6261594.92 | 2192421.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6261622.57 | 2192528.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6261601.00 | 2192539.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261661.16 | 2192675.61 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261680.22 | 2192686.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261686.16 | 2192691.95 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261689.46 | 2192702.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261692.40 | 2192715.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6261700.69 | 2192727.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6261698.74 | 2192739.71 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6261690.88 | 2192743.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6261701.97 | 2192768.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6261705.63 | 2192881.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6261714.13 | 2192900.84 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6261715.55 | 2192921.42 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6261707.65 | 2192943.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6261713.96 | 2193137.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6261803.01 | 2193370.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6262243.22 | 2193264.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6262405.52 | 2193036.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6262378.63 | 2193048.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6262365.31 | 2193049.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6262352.78 | 2193039.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6262333.69 | 2193005.92 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6262324.87 | 2192977.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6262326.48 | 2192960.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6262336.20 | 2192950.37 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6262346.97 | 2192943.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6262361.60 | 2192943.85 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6262372.02 | 2192946.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6262387.00 | 2192963.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6262403.17 | 2192994.07 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6262413.17 | 2193025.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6262480.29 | 2192930.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6262471.61 | 2192924.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6262457.91 | 2192907.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 37 | 6262451.63 | 2192885.83 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 38 | 6262449.10 | 2192862.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 39 | 6262451.57 | 2192844.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 40 | 6262473.03 | 2192820.93 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 41 | 6262489.02 | 2192811.06 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 42 | 6262498.18 | 2192813.59 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 43 | 6262508.28 | 2192835.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 44 | 6262526.04 | 2192866.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 45 | 6262561.83 | 2192816.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 46 | 6262508.10 | 2192765.87 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 47 | 6262432.90 | 2192677.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 48 | 6262423.16 | 2192557.76 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 49 | 6262410.66 | 2192473.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 50 | 6262402.26 | 2192480.03 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 51 | 6262390.30 | 2192484.25 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 52 | 6262379.12 | 2192484.21 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 53 | 6262372.58 | 2192480.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 54 | 6262364.67 | 2192463.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 55 | 6262360.79 | 2192462.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 56 | 6262356.37 | 2192462.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 57 | 6262353.04 | 2192466.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 58 | 6262349.65 | 2192484.91 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 59 | 6262349.13 | 2192505.41 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 60 | 6262345.42 | 2192515.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 61 | 6262336.35 | 2192519.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 62 | 6262322.81 | 2192519.40 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 63 | 6262300.73 | 2192515.75 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 64 | 6262279.74 | 2192497.78 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 65 | 6262253.19 | 2192458.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 66 | 6262253.19 | 2192403.09 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 67 | 6262294.16 | 2192380.35 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 68 | 6262317.82 | 2192372.79 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 69 | 6262349.51 | 2192366.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 70 | 6262380.11 | 2192364.24 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 71 | 6262296.95 | 2192203.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 72 | 6262186.33 | 2192230.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 73 | 6262172.22 | 2192234.89 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 74 | 6262057.59 | 2192284.62 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 75 | 6262045.30 | 2192318.46 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 76 | 6262016.71 | 2192353.48 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 77 | 6261893.34 | 2192392.67 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 78 | 6261838.14 | 2192204.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 79 | 6261575.17 | 2192336.45 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 80 | 6261594.92 | 2192421.22 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Хмельники**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Хмельники |
| 2 | Площадь объекта | 192122 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090201 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6260471.06 | 2192452.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6260456.70 | 2192445.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6260421.79 | 2192444.04 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6260355.13 | 2192471.63 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6260242.02 | 2192544.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6260203.02 | 2192574.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6260129.22 | 2192596.14 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6260068.51 | 2192628.69 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6260060.96 | 2192650.27 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6260163.12 | 2192995.47 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6260559.18 | 2192851.58 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6260574.53 | 2192790.30 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6260586.17 | 2192736.19 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6260569.80 | 2192619.88 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6260557.28 | 2192570.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6260511.35 | 2192497.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6260471.06 | 2192452.32 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**д. Пержево**

**Сведения об объекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Местоположение объекта | Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Морозовское сельское поселение, деревня Пержево |
| 2 | Площадь объекта | 114498 м2 |
| 3 | Иные характеристики объекта | Номер кадастрового квартала: 37:18:090205 |

**Сведения о местоположении границ объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат 37.3 | | | | | |
| **Сведения о характерных точках границы земельного участка** | | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| Х | У |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 6261326.47 | 2194427.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 2 | 6261312.58 | 2194428.17 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 3 | 6261293.40 | 2194430.15 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 4 | 6261274.57 | 2194432.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 5 | 6261220.06 | 2194443.36 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 6 | 6261171.33 | 2194449.08 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 7 | 6261140.57 | 2194453.94 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 8 | 6261123.23 | 2194456.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 9 | 6261116.66 | 2194455.51 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 10 | 6261112.58 | 2194455.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 11 | 6261054.86 | 2194468.10 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 12 | 6261035.20 | 2194466.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 13 | 6261022.20 | 2194467.23 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 14 | 6261011.55 | 2194469.05 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 15 | 6260993.60 | 2194473.43 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 16 | 6260985.20 | 2194474.02 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 17 | 6260954.20 | 2194481.54 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 18 | 6260938.64 | 2194478.77 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 19 | 6260932.75 | 2194511.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 20 | 6260924.54 | 2194528.86 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 21 | 6260904.91 | 2194534.96 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 22 | 6260872.40 | 2194532.99 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 23 | 6260829.16 | 2194539.13 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 24 | 6260793.39 | 2194552.53 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 25 | 6260741.49 | 2194586.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 26 | 6260716.13 | 2194586.00 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 27 | 6260748.40 | 2194713.98 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 28 | 6260884.84 | 2194703.20 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 29 | 6260910.41 | 2194701.74 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 30 | 6260954.34 | 2194690.52 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 31 | 6260957.80 | 2194723.01 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 32 | 6260976.71 | 2194720.65 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 33 | 6260973.77 | 2194685.57 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 34 | 6261076.89 | 2194659.26 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 35 | 6261330.72 | 2194644.70 | Картометрический метод | 0,1 |  |
| 36 | 6261326.47 | 2194427.29 | Картометрический метод | 0,1 |  |

**Общество с ограниченной ответственностью**

**СКБ «ПРОЕКТ»**

Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1.

Тел. в г. Иваново (4932) 93-63-09, е-mail: [skb-proekt@mail.ru](mailto:marketing@isogd.pro), http:// http://www.skb-proekt.ru//

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(разработано на основании постановления администрации Тейковского муниципального района от 27.01.2020 №2 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения»)

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ**

**ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА**

**Том 2**

**г. Иваново2020 г.**

**Заказчик Администрация Тейковского муниципального района**

**Адрес местонахождения: Ивановская область, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2а**

**Телефон: 8(49343) 2-26-05**

**Исполнитель ООО СКБ «ПРОЕКТ»**

**Адрес места нахождения: Ивановская область,**

**г. Иваново, ул. Велижская, д. 1**

**Телефон: 8(4932) 93-63-09**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ**

**ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА**

**Том 2**

**Директор Кручинина О.В.**

**Главный архитектор проекта Антипов М.В.**

**Руководитель проекта Антипов М.В.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**СОДЕРЖАНИЕ 2**

**ВВЕДЕНИЕ 5**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 6**

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании 6

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования 7

1.3 Природные условия и ресурсы 7

1.3.1 Климатическая характеристика 7

1.3.2 Рельеф 8

1.3.3 Почвы 8

1.3.4 Инженерно-геологические условия 9

1.3.5 Гидрография 10

1.3.6 Растительный и животный мир…………………………………………………………….11

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** 13

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 14

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования 14

2.3 Экономическая база муниципального образования 16

2.4 Население 18

2.5 Жилищный фонд 25

2.6 Система культурно-бытового обслуживания 30

2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования 36

2.7.1 Внешний транспорт 36

2.7.2 Улично-дорожная сеть 37

2.8 Инженерная инфраструктура поселения 38

2.8.1 Водоснабжение 39

2.8.2 Водоотведение 40

2.8.3 Теплоснабжение 41

2.8.4 Газоснабжение 41

2.8.5 Электроснабжение 42

2.8.6 Связь, радиовещание, телевидение 42

2.9 Инженерная подготовка территории 43

2.10 Зеленый фонд муниципального образования 44

2.11 Санитарная очистка территории 45

2.12 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды 48

2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий 49

2.13.1 Зоны особо охраняемых природных территорий 49

2.13.2 Рекреационно-туристические зоны 50

2.13.3 Зоны охраны объектов культурного наследия 51

2.13.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 60

2.13.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 62

2.13.6 Санитарно-защитные зоны 67

**3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ**

**ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 71**

**4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО**

**ПЛАНИРОВАНИЯ 73**

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 74**

**6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 75**

**7.ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 76**

**8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 93**

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 96**

**Состав проектных материалов**

***Содержание генерального плана***

***Том 1 «Положения о территориальном планировании»:***

* цели и задачи территориального планирования;
* перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

***Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Морозовское сельское поселение» Тейковского муниципального района Ивановской области (графические материалы)»:***

* карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);
* карта границ населенных пунктов (М 1:25000);
* карта функциональных зон (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

***Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:***

***Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:***

* сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
* обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;
* оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;
* мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Ивановской области;
* мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Тейковского муниципального района;
* перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов Морозовского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
* перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

***Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение» Тейковского муниципального района Ивановской области:***

* карта современного использования территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);
* карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

**ВВЕДЕНИЕ**

Проект внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения разработан на основании постановления от 27.01.2020 №2 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Морозовского сельского поселения», по заданию Администрации Тейковского муниципального района с целью его актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

* произведен градостроительный анализ существующего положения;
* составлены схемы градостроительного зонирования;
* определены принципиальные границы сельского поселения
* определены принципиальные границы населенных пунктов сельского поселения

Проект разработан ООО СКБ «Проект», г. Иваново

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Антипов М. |
| Архитектор | Кубышкина О.С. |

Подготовка и утверждение проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Тейковского муниципального района Ивановской области, техническим заданием муниципального контракта, в соответствии с целями и задачами развития Ивановской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Ивановской области, а также в соответствии с результатами публичных слушаний по проекту генерального плана и с учетом предложений заинтересованных лиц.

Порядок согласования проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений утвержден приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 №460.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru –космоснимки,http://www.to05.rosreestr.ru/- данные кадастрового деления - Кадастровый план территории(КПД) по Ивановской области.

При разработке Генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение» использованы следующие периоды:

* исходный год – 2018 год;
* расчетный срок – 2038 год.
  1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**
     1. **Общие сведения о муниципальном образовании**

Морозовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Тейковского района. На севере граница Морозовского сельского поселения совпадает с южной границей Новолеушинского сельского поселения, на востоке - с границей Лежневского муниципального района, на западе совпадает с восточной границей Нерльского городского поселения, на юге - с границей Суздальского муниципального района Владимирской области.

Важным градоформирующим фактором поселения являются транспортные коммуникации. По территории поселения проходят автомобильные дороги: федерального значения – автодорога подъезд к г. Иваново от М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа; общего пользования межмуниципального значения - подъезд к Коптево, Тейково – Гаврилов Посад, Сидорино - озеро Рубское, а также Северная железная дорога, связывающая центр России с Дальним Востоком и европейским севером. Это обстоятельство способствует будущему туристическому освоению поселения.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 253,1 км2.

В соответствии с Законом Ивановской области от 11.01.2005 №4-ОЗ «О городских и сельских поселениях в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Савинском, Тейковском муниципальных районах» в состав Морозовского сельского поселения входит 28 населенных пунктов - села: Морозово, Золотниковская Пустынь, Якшино, Елховка, Поддыбье, деревени: Синяя Осока, Коптево, Быково, Гридино, Дашково, Ермолиха, Обезово, Подлесиха, Реброво, Сосново, Удуново, Шиборская, Яковино, Ильинское, Никитино, Никитцыно, Пеньково, Пержево, Санники, Сокатово, Харитоново, Хмельники, Шумилово, общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2018 г. - 2017 человек.

Административным центром Морозовского сельского поселения является село Морозово. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Село Морозово является одним из древнейших населенных пунктов Тейковского района. Его название имеет славянское происхождение. Далекие предки - славянские племена, населявшие Морозовскую округу, были язычниками и поклонялись множеству богов. Одним из главных считался Велес или Волос, который слыл в народе покровителем зверей и представлялся в образе медведя-великана. В свое время обилие зверей в Морозовских лесах привлекало на охоту сановных особ. Затем эти леса превратились в охотничьи угодья государя Московского Алексея Михайловича (1629 – 1676). В средние века с. Морозово было крупным населенным пунктом. Во второй половине 17 века часть села с деревнями Гридино и Удуново были пожалованы князю Владимиру Бутурлину. В 1771 году по указу императрицы Екатерины Великой производилась ревизия земель российских. Село Морозово было центром волости, входило, как большинство современных Тейковских территорий в Суздальский уезд Московской провинции. После реформы регионального устройства Российского государства 1775 г. волость перешла во Владимирскую губернию. В соответствии с изменившейся административно-географической принадлежностью в конце 19 века находилась в Шуйском уезде, занимая территорию от Михалева до Якшина, от Горянова до Нельши – практически весь современный Тейковский район.

После революции в 1918 г. в составе Нельшинской волости с. Морозово стало частью Тейковского уезда. После укрупнения в 1924 году образовалась Нерльская волость, которая включала в себя семь сельсоветов. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года волости ликвидируются и входят в состав Тейковского района. В этом же году был организован Морозовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В 2006 году в составе Тейковского района было образовано Морозовское сельское поселение, в которое вошли 19 населенных пунктов.

В 2009 году было решено увеличить границу Морозовского сельского поселения за счет присоединения к нему Сокатовского поселения.

* + 1. **Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования**

Муниципальное образование «Морозовское сельское поселение» – административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Тейковского муниципального района Ивановской области.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

1. Совет Морозовского сельского поселения – законодательная власть сельского поселения;
2. Администрация Морозовского сельского поселения – исполнительная власть сельского поселения.

**Описание границ муниципального образования**

На севере граница Морозовского сельского поселения совпадает с южной границей Новолеушинского сельского поселения, на востоке - с границей Лежневского муниципального района, на западе совпадает с восточной границей Нерльского городского поселения, на юге - с границей Суздальского муниципального района Владимирской области.

**1.3.Природные условия и ресурсы**

**1.3.1.Климатическая характеристика**

Климат Морозовского сельского поселения умеренно континентальный. Продолжительность периода с температурой выше 10 градусов составляет 126 дней, с температурой выше 15 градусов – 75 дней. Климат поселения характеризуется умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Поселение находится в условиях избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 79%. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает до 600 мм. Зимний период продолжается около 5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 11,8 градуса ниже нуля. Лето начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в конце августа. Средняя месячная температура самого теплого месяца июля - 17,4 градуса тепла.

**Вывод:**

1. Климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;
2. На сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав;
3. Территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкорогатого скота.
   * 1. **Рельеф**

Территория Морозовского сельского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабопокатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.

В Морозовском поселении выделяются следующие типы рельефа:

1. крупнохолмистая мореная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;
2. холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;
3. пологоволнистая мореная равнина днепровского оледенения;
4. слабохолмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;
5. область водораздельных болот.
   * 1. **Почвы**

На территории Морозовского сельского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжении последних 15 лет сельскохозяйственные угодья эксплуатируются экстенсивными способами: вынос питательных элементов с урожаем существенно превышает их поступление в почву.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (мореный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной мощности (от 0,5 до 15 и более метров). Этот суглинок наряду с содержанием валунов, хряща и песка включает много пылеватых и иловатых частиц.

К ледниковым отложениям относятся также и верхневалунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен.

К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих суглинков распадаться на ореховатые и призматические, небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лессовидные суглинки, которые являются более пористыми.

Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно, накладываясь и переплетаясь друг с другом.

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы,

Наиболее распространенными являются дерново-подзолистые.

Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

**Вывод**:

1. На территории Морозовского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и мореных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.
2. Неблагоприятные для использования болотные и торфяно-перегнойно-глеевые почвы занимают значительную площадь в центральной части поселения.
3. К почвам высокого плодородия относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.
4. Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.
   * 1. **Инженерно-геологические условия**

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Морозовского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии с СП 22.13330.2011.

**К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:**

1. Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;
2. Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2.

**К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:**

* Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;
* Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

**К территориям, благоприятным для строительства, относятся:**

Крупнохолмистая, холмистая, пологоволнистая мореная равнина, сложенная мореными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

**Полезные ископаемые:**

Территория поселения богата запасами торфа в северо-восточной части поселения, сапропеля – территория оз. Коптевского, выявлен ряд месторождений строительных материалов: пески строительные и песчано-гравийные смеси – месторождение «Золотниковская Пустынь».

* + 1. **Гидрография**

По территории Морозовского поселения протекают реки Синюха, Золотоструйка, Подыкса, Раек, ручей Березка, расположено оз. Коптевское, площадью 55,7 га, а также большое количество болот.

Реки равнинные, характеризуются малой извилистостью русла, текут в хорошо разработанных долинах.

Равнинный характер рельефа обусловливает довольно однообразный характер водного режима протекающих здесь рек.

В озере имеются различные виды природных ресурсов: водные, биологические (растительные и животные), минеральные, сапропели. Озеро имеет важное рекреационное, бальнеологическое, охотничье-промысловое значение.

* + 1. **Растительный и животный мир**

***Характеристика растительного мира***

Леса Морозовского сельского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями.

Леса выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду, и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

***Характеристика животного мира***

Видовое разнообразие животного мира Морозовского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с Государственной программой Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области» численность позвоночных животных насчитывает 292 вида.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и 5 видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 225 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

В водных объектах Ивановской области обитает43 вида рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена 53 видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из грызунов на территории поселения обитают полевки, лесная мышь, а также очень много бобров.

***Охота и рыбалка***

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота. К объектам охоты отнесено 76 видов объектов животного мира, обитающих на территории охотничьих угодий общей площадью более 2 миллионов гектаров. Промысловых рыб насчитывают 22 вида.

**2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия – это те, которые связаны с поддержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельского поселения. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

* Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;
* Схемы территориального планирования Тейковского района Ивановской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельского поселения достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

**2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения**

Деятельность органа местного самоуправления по развитию территории будет направлена на реализацию (разработку) следующих программ и планов мероприятий:

Муниципальные программы Морозовского сельского поселения Тейковского района Ивановской области:

1. «[Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Морозовского сельского поселения»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/akt.verpostanovlenie-po-mun.progr.-dorog..docx);
2. «[Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Морозовского сельского поселения на 2018-2022 годы»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-podd.-malogo-i-srednego.doc);
3. [«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-munic-progr-razv-sel-sk-hoz-142a.doc) [сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Морозовском сельском поселении»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-munic-progr-razv-sel-sk-hoz-142a.doc);
4. [«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  Морозовского сельского поселения»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-po-mun-progr-go-chs.docx);
5. [«Развитие муниципальной службы в Морозовском сельском поселении»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-po-munic.-progr.-munic.docx);
6. [«Развитие культуры Морозовского сельского поселения»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-po-munic.-progr.-kul-tura.docx);
7. [«Благоустройство территории Морозовского сельского поселения»](http://xn----8sbekckwnhmabcwt.xn--p1ai/tinybrowser/files/postanovlenie-po-mun-progr-blagoustroystvo.docx).

**2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования**

Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Тейковском районе Ивановской области" Тейковского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Ивановской области.

**Структура земель по категориям на 01.01.2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Категория земель** | **Общая площадь** | |
| **км2** | **%** |
| **Общая площадь поселения** | | **253,1** | **100** |
| в т.ч. | |  |  |
| **1** | **Земли сельскохозяйственного назначения** | **86,03** | **33,99** |
| **2** | **Земли населенных пунктов** | **7,29** | **2,88** |
| **3** | **Земли промышленности и специального назначения** | **0,88** | **0,36** |
|  | из них: - земли промышленности | **0,18** |  |
|  | - железнодорожного | **0,09** |  |
|  | - автомобильного | **0,61** |  |
| **4** | **Земли особо охраняемых территорий и объектов** | **20,3** | **8,0** |
| **5** | **Земли лесного фонда** | **130,19** | **51,45** |
| **6** | **Земли водного фонда** | **8,37** | **3,32** |

Земли сельскохозяйственного назначения предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение государственным и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, хозяйственным товариществам и обществам, производственным кооперативам, подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и прочим предприятиям.

Земли населенных пунктов включают земли населенных пунктов – сел и деревень.

Земли промышленности и специального назначения

В процессе обработки и анализа полученных данных выявлено, что часть земель данной категории учитывается также в землях населенных пунктов и лесного фонда. Это относится к землям транспорта, когда транспортные магистрали, проходят по территории населенных пунктов. Территории карьеров месторождений строительных материалов учтены в землях промышленности, хотя размещаются на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности на территории поселения относятся зоны с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

* водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;
* зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
* санитарно-защитные зоны производственных объектов;
* охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
* охранные зоны гидрометеорологических станций и геодезических пунктов;
* запретные районы объектов вооруженных сил РФ;
* охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов;
* земли природоохранного назначения;
* зоны охраны памятников истории и культуры.

Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию земельных участков устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и параметров режимообразующих объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ, законами и правовыми актами Ивановской области, актами Тейковского муниципального района, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств и ведомств.

**Проектные предложения**

Стратегия развития планировочной структуры муниципального образования «Морозовское сельское поселение» нацелена на достижение наиболее рациональной организации территории. Предусматривается:

* совершенствование функционального зонирования на основе трансформации, упорядочивания и локализации функциональных зон;
* восстановление и дальнейшее развитие экономической базы, улучшение среды обитания населения, развитие функций по социально-культурному обслуживанию населения;
* совершенствование транспортной сети (реконструкция и строительство новых автомобильных дорог и улучшение их качества);
* развитие инженерной инфраструктуры на основе строительства и реконструкции объектов водоснабжения, канализации, электроснабжения, газификации;
* экологизацию территории на основе оздоровления окружающей природной среды и решение проблем обращения отходов;
* разработку проектов границ населенных пунктов, включение в границы территорий, фактически занятых объектами жилой застройки.
  1. **Экономическая база муниципального образования**

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Морозовского сельского поселения отраслевая специализация представлена:

1. сельским хозяйством;
2. лесоводством;
3. рыболовством и животноводством;
4. обрабатывающей промышленностью (производство древесины, деревянных изделий);
5. электроэнергией, газом и водоснабжением;
6. строительством;
7. оптовой и розничной торговлей;
8. транспортом, складским хозяйством и связью, здравоохранением и социальными услугами.

**Промышленные предприятия Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предприятия** | **S, га** | **Форма собств. земли** | **Адрес** | **Числен-ность работающих, чел.** | **Класспредприятия** | **Отрасль** | **Вид деятельности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | ООО "Сокатовский завод" | 5,8 | ЧС | д. Сокатово,  Советская, 11 | 46 | III | металлообрабат. | Производство инструментов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, доукомплектовка автомобилей УАЗ, металлообработка |
| 2 | АО ДСУ-1 | н/д | ЧС | 0,7 км восточнее с. Золотниковская Пустынь | 85 | IV | строительная | Добыча песка и геологические исследования |
| 2 | ИП Платов | 0,3 | неоформл. | д. Подлесиха | 2 | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины |
| 3 | ООО "Сарос" | 0,57 | ЧС | с. Морозово,  3-я Полевая, 2а | 5 | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины |
| 4 | ООО "Феникс" | 1,02 | ЧС | с. Морозово,  Совхозная, 18 | 4 | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины, производство непропитанных железнодорожных шпал из древесины |
| 5 | ООО "Морозовское лесопромышленное предприятие" | 2,54 | ЧС | с. Морозово,  3-я Полевая, 2 | 74 | IV | деревообрабат. | Производство пиломатериалов толщиной более 6 мм; произв-во непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. Произв-во деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 6 | Асфальтобетонный завод | 2,2 | ЧС | вблизи  с. Золотниковская Пустынь | н/д | II | строительная | Производство асфальта и бетона |
| 7 | ДЭП-9 | 6,98 | ЧС | вблизи с. Золотниковская Пустынь | н/д | IV | строительная | Разработка гравийных и песчаных карьеров месторождения "Золотниковская Пустынь" |
| 8 | ООО "Ручей" | 4,59 | ЧС | с. Золотниковская Пустынь | н/д | III | пищевая | Рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |
| 9 | ООО «Сокатовский» | н/д | ЧС | с. Елховка, ул. Центральная, д.40 | 49 | III | смешанное сельское хозяйство | Выращивание сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных |
| 10 | ИП Костерина | н/д | ЧС | с. Морозово | н/д | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины |

"н/д" - нет данных, численность работающих условно принята 10 человек

***Сельское хозяйство***

В настоящее время основу сельскохозяйственного производства составляет МУП «совхоз Сокатовский», которое успешно развивается. Ведущее место в сельскохозяйственном производстве занимает животноводство и имеет в основном молочное направление. Производство молока на протяжении ряда лет остается прибыльным.

Также в поселении существует мелкотоварное производство с преобладанием малых форм хозяйствования, а это 13 КФХ и 500 личных подсобных хозяйств.

**Проектные предложения**

Для развития минерально-сырьевой базы сельского поселения **Генеральным планом** предусматривается проведение поисковых и геологоразведочных работ по определению промышленных запасов местных строительных материалов.

**Генеральным планом** предлагается стабильная поддержка малого предпринимательства в различных отраслях народного хозяйства, в особенности сельского хозяйства, лесной промышленности(деревообрабатывающей), строительства.

* 1. **Население**

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией Морозовского сельского поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Численность населения Морозовского сельского поселения на 01.01.2018 г. составила 2017 человек.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Тип населённого пункта** | **Численность** |
|  | Быково | деревня | 1 |
|  | Гридино | деревня | 7 |
|  | Дашково | деревня | 10 |
|  | Елховка | село | 434 |
|  | Ермолиха | деревня | 1 |
|  | Золотниковская Пустынь | село | 11 |
|  | Ильинское | деревня | 2 |
|  | Коптево | деревня | 59 |
|  | Морозово | село, административный центр | 918 |
|  | Никитино | деревня | 0 |
|  | Никитцыно | деревня | 4 |
|  | Обезово | деревня | 0 |
|  | Пеньково | деревня | 0 |
|  | Пержево | деревня | 0 |
|  | Поддыбье | село | 62 |
|  | Подлесиха | деревня | 52 |
|  | Реброво | деревня | 7 |
|  | Санники | деревня | 13 |
|  | Синяя Осока | деревня | 133 |
|  | Сокатово | деревня | 227 |
|  | Сосново | деревня | 0 |
|  | Удуново | деревня | 0 |
|  | Харитоново | деревня | 15 |
|  | Хмельники | деревня | 0 |
|  | Шиборская | деревня | 1 |
|  | Шумилово | деревня | 23 |
|  | Яковино | деревня | 0 |
|  | Якшино | село | 37 |

**Характеристика населенных пунктов по количеству домовладений, возрастной и половой структуре общей численности населения на 01.01.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Кол-во домо-владе-ний, шт.** | **Численность населения, чел.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **все-го** | **муж** | **жен** | **в т.ч. в возрасте** | | | | | | | | | | | |
| **0-7 лет** | | | **7-16 лет** | | | **17-55(60) лет** | | | **56(60) лет** | | |
| **все-го** | **муж** | **жен** | **все-го** | **муж** | **жен** | **все-го** | **муж** | **жен** | **все-го** | **муж** | **жен** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | д. Быково | 1 | **1** | 1 | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **1** | 1 | - |
| 2 | д. Гридино | 8 | **7** | 1 | 6 | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **7** | 1 | 6 |
| 3 | д. Дашково | 7 | **10** | 4 | 6 | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **10** | 4 | 6 |
| 4 | с. Елховка | 162 | **434** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Ермолиха | 1 | **1** | - | 1 | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **1** | - | 1 |
| 6 | с. Золотниковская Пустынь | 8 | **11** | 6 | 5 | **3** | 3 | - | **-** | - | - | **7** | 5 | 2 | **1** | - | 1 |
| 7 | д. Ильинское | 2 | **2** | 2 | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **2** | 2 | - |
| 8 | д. Коптево | 37 | **59** | 29 | 35 | **-** | - | - | **-** | - | - | **12** | 7 | 5 | **47** | 22 | 25 |
| 9 | с. Морозово | 416 | **918** | 420 | 498 | **134** | 62 | 72 | **-** | - | - | **503** | 182 | 211 | **281** | 176 | 215 |
| 10 | д. Никитино | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Никитцыно | 3 | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Обезово | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Пеньково | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Пержево | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Поддыбье | 27 | **62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д. Подлесиха | 15 | **52** | 25 | 18 | **8** | 6 | 2 | **-** | - | - | **30** | 16 | 14 | **5** | 3 | 2 |
| 17 | д. Реброво | 3 | **7** | 4 | 3 | **-** | - | - | **-** | - | - | **5** | 3 | 2 | **2** | 1 | 1 |
| 18 | д. Санники | 6 | **13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Синяя Осока | 70 | **133** | 77 | 62 | **11** | 5 | 6 | **-** | - | - | **87** | 55 | 33 | **40** | 17 | 23 |
| 20 | д. Сокатово | 99 | **227** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д. Сосново | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Удуново | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Харитоново | 7 | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | д. Хмельники | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | д. Шиборская | 1 | **1** | - | 1 | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | **1** | - | 1 |
| 26 | д. Шумилово | 14 | **23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | д. Яковино | 0 | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Якшино | 14 | **37** | 16 | 20 | **2** | - | 2 | **-** | - | - | **25** | 13 | 12 | **8** | 3 | 5 |

Исходным условием развития экономики Морозовского сельского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть которых составляет население в трудоспособном возрасте.

**Возрастная структура общей численности населения на 01.01.2018 г., чел.**

| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Численность населения, чел.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в т.ч. по основным группам населения** | | |
| **МТ** | **Т** | **СТ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** |
| **1** | д. Быково | 1 | - | **-** | **1** |
| **2** | д. Гридино | 7 | - | **-** | **7** |
| **3** | д. Дашково | 10 | - | **-** | **10** |
| **4** | с. Елховка | 434 |  |  |  |
| **5** | д. Ермолиха | 1 | - | **-** | **1** |
| **6** | с. Золотниковская Пустынь | 11 | 3 | **7** | **1** |
| **7** | д. Ильинское | 2 | - | **-** | **2** |
| **8** | д. Коптево | 59 | - | **12** | **47** |
| **9** | с. Морозово | 918 | 134 | **503** | **281** |
| **10** | д. Никитино | 0 |  |  |  |
| **11** | д. Никитцыно | 4 |  |  |  |
| **12** | д. Обезово | 0 |  |  |  |
| **13** | д. Пеньково | 0 |  |  |  |
| **14** | д. Пержево | 0 |  |  |  |
| **15** | с. Поддыбье | 62 |  |  |  |
| **16** | д. Подлесиха | 52 | 8 | **30** | **5** |
| **17** | д. Реброво | 7 | - | **5** | **2** |
| **18** | д. Санники | 13 |  |  |  |
| **19** | д. Синяя Осока | 133 | 6 | **87** | **40** |
| **20** | д. Сокатово | 227 |  |  |  |
| **21** | д. Сосново | 0 |  |  |  |
| **22** | д. Удуново | 0 |  |  |  |
| **23** | д. Харитоново | 15 |  |  |  |
| **24** | д. Хмельники | 0 |  |  |  |
| **25** | д. Шиборская | 1 | - | **-** | **1** |
| **26** | д. Шумилово | 23 |  |  |  |
| **27** | д. Яковино | 0 |  |  |  |
| **28** | с. Якшино | 37 | 4 | **25** | **8** |

***Примечания:***

*Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрацией поселения;МТ, Т, СТ – группы населения, соответственно младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.*

**Характеристика центра Морозовского сельского поселения по численности населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование**  **поселения** | **Наименование**  **центра поселения** | **Численность населения нас. пункта,**  **чел** | **Доля численности населения населенного пункта в общей численности Тейковского района (11312 чел.), %** |
| 1 | Морозовское | с. Морозово | 918 | 8,10 |

**Градация населенных пунктов по общей численности населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1-10** | **11-100** | **101-500** | **501-1000** |
| 1. д. Никитино | 1. д. Быково | 1. с. Золотниковская Пустынь | 1. с. Елховка | 1. с. Морозово |
| 2. д. Обезово | 2. д. Гридино | 2. д. Коптево | 2. д. Синяя Осока |  |
| 3. д. Пеньково | 3. д. Дашково | 3. с. Поддыбье | 3. д. Сокатово |  |
| 4. д. Пержево | 4. д. Ермолиха | 4. д. Подлесиха |  |  |
| 5. д. Сосново | 5. д. Ильинское | 5. д. Санники |  |  |
| 6. д. Удуново | 6. д. Никитцыно | 6. д. Харитоново |  |  |
| 7. д. Хмельники | 7. д. Реброво | 7. д. Шумилово |  |  |
|  | 8. д. Шиборская | 8. с. Якшино |  |  |

**Выводы:** таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Морозовского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

**Прогноз численности населения**

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

* общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
* данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне(до 2038 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения была определена на расчетный срок.

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельского поселения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в следующей таблице.

**Расчет прогнозной численности населения Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Значение** | |
| **инерционный сценарий** | **инновационный сценарий** |
| Численность населения, чел. на 01.01.2018 г. | 2017 | 2017 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | 0,5 | 0,6 |
| **Расчетный срок, лет** | **20** | **20** |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2038 г., чел. | **2240** | **2059** |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения будет увеличиваться. К 2038 году число жителей сельского поселения достигнет 2240 чел. (11,0%).

При инновационном сценарии за период с 2018 по 2038 год число жителей муниципального образования вырастет на 12,0 % и составит 2059 чел.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования на расчетный срок (2038 г.) составит2059 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

* улучшением жилищных условий;
* обеспечения занятости населения;
* улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
* совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
* созданием более комфортной и экологически чистой среды;
* созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

* 1. **Жилищный фонд**

Жилищный фонд Морозовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1287 зданий, общей площадью 78 тыс. м2 (данные администрации поселения), в т.ч. МКД - 22, общей площадью -14 тыс.м2.

**Характеристика жилищного фонда Морозовского сельского поселения, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жилищный фонд, %** | | | | | | | | | | **Кол-во домовладений,**  **шт.** | **Численность населения, чел.** | **Средняя обеспеченность**  **общ. S жилья,**  **м2** | **Обеспеченность централизованными инж. сетями, %** | | | | | | |
| **Всего, тыс. м2**  **общ. площадь** | **в т.ч. в собственности** | | | **в т.ч. в домах** | | | | **в т.ч. с износом** | | **водопроводом** | **канализацией** | **электричеством** | **электроплитами** | **газовыми плитами** | **теплом** | **горячей водой** |
| **Муни-ципальной** | **Частной** | **Смешанной** | **4-5 эт.** | **2-3 эт.** | **1 эт.** | **Сезонного проживания** | **Меньше 65 %** | **Больше 65 %** |
| **78** | 12,8% | 87,2% | 0 | - | 1,8% | 98,2 % | 58,3 | 60 | 40 | **1650** | **2017** |  | 24 | 14,9 | 100 | 0 | 27,7 | 8,4 | 0 |

**Характеристика жилищного фонда Морозовского поселения в разрезе населенных пунктов**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измере-**  **ния** | **всего** | **с. Морозово** | **с ЗолотниковскаяПустынь** | **с. Якшино** | **д. Синяя Осока** | **д. Коптево** | **д. Быково** | **д. Гридино** | **д. Дашково** | **д. Реброво** | **д. Удуново** | **д. Яковино** | **д. Ермолиха** | **с. Обезово** | **д. Подлесиха** | **д. Сосново** | **д. Шиборская** | **с. Елховка** | **с. Поддыбье** | **д. Ильинское** | **д. Никитино** | **д. Никитцыно** | **д. Пеньково** | **д. Пержево** | **д. Санники** | **д. Сокатово** | **д. Харитоново** | **д. Хмельники** | **д. Шумилово** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| 1 | Общий объем жил. фонда | тыс. м2 общ. S кв. | 78 | 24,1 | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 5,7 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 0,5 | 1 | 9,4 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 6 | 1,6 | 0,7 | 3 |
| 2.1 | Государствен-нойсобств-ти | тыс. м2 общ. S кв. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % от общ. V ЖФ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | муниципальной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. | 10,1 | 4,9 | 0 | 0,04 | 1,1 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,437 | 0,036 | 0 | 0,072 |
| % от общ. V ЖФ | 13,0 | 6,3 | 0 | 0,05 | 1,4 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 2,57 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,046 | 0 | 0,093 |
| 2.3 | частной собственности | тыс. м2 общ. S кв. | 67,9 | 19,2 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,82 | 0,5 | 1 | 7,4 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 5,6 | 1,56 | 0,7 | 2,9 |
| % от общ. V ЖФ | 87,0 | 24,6 | 2,43 | 2,82 | 4,23 | 5,89 | 1,79 | 1,66 | 2,18 | 1,54 | - | - | 1,54 | 1,4 | 2,33 | 0,64 | 1,28 | 9,48 | 2,82 | 0,64 | 0,64 | 1,92 | 0,64 | 0,9 | 1,28 | 7,18 | 2 | 0,9 | 3,72 |
| 2.4 | смешенной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % от общ. V ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | в многоэтажных домах  (4-5 эт.) | тыс. м2 общ. S кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % от общ. V ЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | в домах средней этажности (2-3 эт.) | тыс. м2 общ. S кв. | 14 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| % от общ. V ЖФ | 18 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | в индивид. домах постоянного проживания | тыс. м2 общ. S кв. | 15,8 | 4,05 | 0,35 | 0,35 | 1,05 | 0,7 | 0,05 | 0,25 | 0,35 | 0,1 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,7 | 0 | 0,05 | 3,45 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0,6 |
| % от общ. V ЖФ | 20 | 5,13 | 0,44 | 0,44 | 1,33 | 0,9 | 0,06 | 0,32 | 0,44 | 0,12 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,9 | 0 | 0,06 | 4,36 | 0,9 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,24 | 2,78 | 0,5 | 0 | 0,76 |
| 3.4 | в индивид. домах сезонного проживания | тыс. м2 общ. S кв. | 36,9 | 4,8 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 4,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,45 | 0,9 | 1,9 | 1,6 | 0,35 | 0,45 | 1,3 | 0,45 | 0,65 | 0,95 | 2,6 | 1,35 | 0,4 | 2,35 |
| % от общ. V ЖФ | 47 | 6,11 | 1,91 | 2,03 | 1,4 | 5,22 | 1,78 | 1,53 | 1,65 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,27 | 0,57 | 1,15 | 2,42 | 2,03 | 0,44 | 0,57 | 1,65 | 0,57 | 0,83 | 1,21 | 3,31 | 1,72 | 0,5 | 3 |
| 4.1 | Жил. ф. с износом < 65% | тыс. м2 общ. S кв. | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % от общ. V ЖФ | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Жил. ф.с износом > 65%\* (в т.ч. аварийный) | тыс. м2 общ. S кв. | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % от общ. V ЖФ | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество домовладений | ед. | 1650 | 511 | 38 | 57 | 92 | 112 | 28 | 26 | 33 | 24 | 0 | 0 | 23 | 22 | 37 | 9 | 19 | 200 | 58 | 9 | 30 | 29 | 9 | 13 | 21 | 142 | 32 | 14 | 59 |
| 6.1 | водопроводом | % от общ. ЖФ | 24 | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | канализацией | % от общ. ЖФ | 14,9 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | электричеством | % от общ. ЖФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | электроплитами | % от общ. ЖФ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | газовыми плитами | % от общ. ЖФ | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | теплом | % от общ. ЖФ | 8,4 | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | горячей водой | % от общ. ЖФ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Средняя обеспеченность населения муници-  пального района общей площадью квартир | м2 / чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Численность населения | чел. | 2017 | 918 | 8 | 37 | 133 | 59 | 1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 2 | 434 | 62 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 227 | 15 | 0 | 23 |

\* имеется централизованное водоснабжение до колонок.

**Выводы:** характерным для Морозовского сельского поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период). Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Отмечаются единичные случаи индивидуального жилищного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств. 40 % жилых домов в Морозовском сельском поселении составляют ветхие дома и дома с износом более 65%.

**Проектное предложение по изменению площади населенных пунктов Морозовского сельского поселения**

Для приведения целевого назначения в соответствие с фактическим использованием требуется перевод земель из одной категории в земли населенных пунктов.

**Информация о землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, которые планируется включить в границы населенных пунктов Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Земельный участок (адрес, местоположение)** | **Форма собствен-ности** | **Кадастро-вый номер** | **Пло-щадь, кв.м.** | **Основание изменения границы населенного пункта** | **Категория земель** | | **Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)** |
| **Фактическая** | **Планируемая** |
| 1 | Ивановская область, Тейковский район, в 0,2 км восточнее с. Золотниковская Пустынь | Госсобственность не разграничена | 37:18:050304:148 | 4742 | Под объект недвижимости  №37:18:050304:149-37/003/2017-1 от 05.06.2017г. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов с. Золотниковская Пустынь | Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием земельного участка (заявление арендатора земельного участка о включение в границы населенного пункта) |
| 2 | Ивановская область, Тейковский район, в 0,2 км восточнее с. Золотниковская Пустынь | Госсобственность не разграничена | 37:18:050304:147 | 1523 | Под объект недвижимости | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов с. Золотниковская Пустынь | Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием земельного участка (заявление арендатора земельного участка о включение в границы населенного пункта) |
| 3 | Ивановская область, Тейковский район, в 0,2 км восточнее с. Золотниковская Пустынь | Госсобственность не разграничена | 37:18:050304:5 | 3293 | Строительство автомобильно-туристического комплекса  Разрешение на строительство № RU 37523000-027 от 12.09.2008г. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов с. Золотниковская Пустынь | Приведение целевого назначения в соответствие с фактическим использованием земельного участка |

**Информация о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Земельный участок (адрес, местоположение)** | **Форма собствен-ности** | **Кадастро-вый номер** | **Пло-щадь, кв.м.** | **Основание для перевода земельного участка из одной категории в другую** | **Категория земель** | | **Цель перевода земельного участка из одной категории в другую** |
| **Фактическая** | **Планируемая** |  |
| 1 | Ивановская область, Тейковский район, в 0,7 км восточнее с. Золотниковская Пустынь | - | 37:18:050304:138 | 104099 | Заявление арендатора земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Разведка и добыча строительного песка на месторождение Золотниковская пустынь |

**Уровень благоустройства жилищного фонда Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспеченность централизованными инж. сетями, %** | | | | | |
| **водопровод** | **канализация** | **электричество** | **газовые плиты** | **теплоснабжение** | **горячая вода** |
| 24 | 14,9 | 100 | 27,7 | 8,4 | 0 |

В настоящее время обеспеченность инженерными сетями жилищного фонда сельского поселения является неудовлетворительной в отношении охвата системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, так как охват жилищного фонда данными инженерными сетями составляет менее 50% территории. Единственным положительным аспектом является 100% электрификация населения сельского поселения.

**Генеральным планом на расчетный срок** предлагается:

* обеспечить полную газификацию и водоснабжение сельского поселения;
* осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;
  + расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;
  + обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;
  + реализовать обеспечение типологического разнообразия нового жилища;
  + выделить земельные участки (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;
  + осуществить капитальный ремонт жилищного фонда.
  1. **Система культурно-бытового обслуживания**

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

**Образование и воспитание**

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

**Характеристика общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.01.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Год**  **постройки** | **Место расположения** | **Проектная мощность, чел.** | **Фактическая мощность. чел.** | **Загрузка учрежде-ния, %** |
| **Учреждение профессионального образования** | | | | | | |
| 1 | АГОУ НПО «Тейковская Лесотехшкола» |  | Ивановская область, Тейковский район, село Морозово, Школьная улица, 3 | 240 |  |  |
| **Среднеобразовательные школы** | | | | | | |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района **"**Морозовская средняя общеобразовательная школа" | 1983 | Ивановская область, Тейковский район, село Морозово, ул. Молодежная, дом 1-А | 284 | 68 | 24 |
| 3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тейковского муниципального района " Елховская основная общеобразовательная школа " | 1976 | Ивановская область, Тейковский район, с.Елховка, ул.Школьная, д.2а | 192 | 53 | 28 |
| **Дошкольные учреждения** | | | | | | |
| 4 | МКОУ Морозовская СОШ Дошкольные группы | 1912 | Ивановская область, Тейковский район, село Морозово, ул. Молодежная, дом 1-А | 31 | 27 | 87 |
| 5 | МКОУ Елховская ООШ Дошкольные группы | 1976 | Ивановская область, Тейковский район, с.Елховка, ул.Школьная, д.2а | 30 | 20 | 67 |
| 6 | [Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тейковского муниципального района детский сад "Василек"](http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA) | 1968 | Ивановская область, Тейковский район, д Сокатово, ул Спортивная, д 2 | 14 | 12 | 86 |

**Выводы:** Морозовское сельское поселение в полной мере обеспечено общеобразовательными и дошкольными учреждениями. Для школ поселения характерна низкая наполняемость классов около 30%. Группы в детских садах заполнены на 70-90%.

**Здравоохранение и социальное обеспечение**

В число основных принципов охраны здоровья граждан, имеющих непосредственное отношение к развитию отрасли здравоохранения, согласно Федеральному закону от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. От 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» являются:

1. соблюдение прав гражданин в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2. приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

3. приоритет охраны здоровья детей;

4. социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

5. ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;

6. доступность и качество медицинской помощи;

7. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;

8. приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

Развитие здравоохранения в рамках Генерального плана предусматривает переход от ориентации «на лечение болезни» к ориентации «на предупреждение болезни», что предполагает социально-экономический эффект, соответствующий общемировым тенденциям.

На данный момент населению Морозовского сельского поселения первичную медико-санитарную помощь оказывает отделение врача общей (семейной) практики ОБУЗ «Тейковская ЦРБ». В 2018 году введен в строй ФАП в д. Синяя Осока. Первичная специализированная медицинская помощь оказывается в ОБУЗ «Тейковская ЦРБ». Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, осуществляется в ОБУЗ «ИвОКБ».

**Генеральный план предусматривает следующие направления развития сферы здравоохранения:**

* В рамках повышения эффективности системы здравоохранения на основе реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением технической оснащенности сети учреждений здравоохранения, а также повышения качества и доступности предоставляемой ими медицинской помощи предусматривается:
* оптимизация структуры коечного фонда, приведение его в соответствие с федеральными нормативами;
* развитие стационарозамещающих технологий.

**Учреждения культуры**

Населению, проживающему на территории Морозовского сельского поселения, предоставляются услуги по организации досуга 2 Дома культуры, 2 библиотеки, 1 клуб.

**Характеристика учреждений культуры Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Место расположения** | **Вмести-мость,**  **мест** | **Отдельно- стоящее или встроенное** | **Этажность,**  **материал стен** |
| 1 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области | Ивановская область, Тейковский район,  с. Морозово,  ул. Школьная, д.1А | 200 | Отдельно- стоящее | 2-х этажное, кирпичное |
| 2 | Дом культуры с. Елховка | Ивановская область, Тейковский район,  с. Елховка  ул. Школьная, д.11 | 120 | Отдельно- стоящее | Одноэтаж-ное, кирпичное |
| 3 | Муниципальное учреждение «Библиотека Морозовского сельского поселения» | Ивановская область, Тейковский район,  с. Морозово,  ул. Школьная, д.1А | 6 | Встроенное | Кирпичное |
| 4 | Библиотека с. Елховка | Ивановская область, Тейковский район,  с. Елховка  ул. Школьная, д.11 | 4 | Встроенное | Кирпичное |
| 5 | Сокатовский клуб | Ивановская область, Тейковский район,  Д. Сокатово  ул. Зеленая д. 1/2 | 30 | Отдельно- стоящее | Одноэтаж-ное, щитовое, облицовано кирпичом |

Деятельность учреждений культуры:

- организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам;

- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;

- возрождение и сохранение русских национальных традиций.

Учреждения культуры и искусства Морозовского сельского поселения полностью соответствуют существующим социальным нормативам и удовлетворяют потребности местных жителей в организации досуга. Однако существует проблема слабой технической вооруженности и неудовлетворительного материально-технического состояния объектов культуры.

**В сфере развития сети учреждений культуры Генеральным планом предусматривается:**

* реконструкция клуба в д. Сокатово и дома культуры в с. Елховка;;
* обеспечение условий для повышения культурного потенциала жителей поселения путем расширения набора услуг сети учреждений культуры, более широкого использования уникальных памятников историко-культурного и природного наследия;
* развитие сферы досуга для детей, молодежи, старших возрастных групп с максимальным приближением к жилью;
* сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества.

**Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание**

**Перечень предприятий торговли Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименова-  ние организации | ФИО руководителя,  юр. лица/ИП | Адрес местонахождения объекта | Специализация | Площадь торгового объекта, м2 | | |
| Всего | По реализации продовольственных товаров | По реализации непродово-льственных товаров |
| 1 | Магазин | ИП Сковородникова Т.Н. | с. Елховка,  ул. Школьная,  д.8 | Продовольст-венный | 31 | 31 | - |
| 2 | Магазин | ИП Маргарян А.Х. | с. Морозово,  ул. Школьная,  д.14а | Промышленные | 33,5 | 0 | 33,5 |
| 3 | Магазин «Продукты» | ИП Жженова Н.С. | с.Морозово,  ул. Первомайская д.12а | Смешанные | 29 | 27 | 2 |
| 4 | Магазин «Новый» | ИП Никифорова О.Р. | с. Морозово,  ул. Зеленая,  д.12 | Смешанные | 62,9 | 45 | 17,9 |
| 5 | Магазин | ИП Фролов М.В. | с. Елховка,  ул. Школьная,  д.8 | Смешанные | 46,8 | 40,8 | 6 |
| 6 | Магазин | ИП Зимина И.В. | д. Сокатово,  ул. Заводская,  д.2/б | Смешанные | 33,7 | 26,7 | 7 |
| 7 | Магазин | ИП Цветкова Л.А | с.Морозово,  ул. Школьная,  д.14а | Смешанные | 52,3 | 48,3 | 4 |
| 8 | Магазин «Василек» | ИП Шелепова Е.А. | д. Сокатово,  ул. Советская,  д.10а | Смешанные | 32,6 | 27,6 | 5 |
| 9 | Магазин | ООО «РусМаркет» | д. Синяя Осока, ул. Школьная, д.1а | Смешанные | 30 | 28 | 2 |
| 10 | Торговый павильон | ИП Юсубов Л.Г. | д.Синяя Осока ул.Заречная.д.1 | Продовольст-венный | 12 | 12 | - |

**Выводы:** действующих объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания недостаточно для обеспечения потребности населения в данном виде обслуживания. Необходима организация магазинов в остальных населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предусматривается строительство магазинов в д. Синяя Осока и в с. Елховка.

**Характеристика объектов обслуживания**

| **№** | **Наименование населенного пункта** | **Объекты обслуживания** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **образование (вместимость/факт)** | | **здравоохранение** | | **культурно-досуговые** | | | | **административно-деловые, торговые, финансовые, прочие** | | | | | |
| **д/с** | **шк.** | **больницы, другие подразделения ЦРБ** | **посещ. в смену** | **клуб** | **библио-тека** | **спорт. комплекс** | **адм.** | | **маг., рынок** | **сб. касса** | **пункт связи**  **(почта)** | **прочие (отд. милиции, пож. часть, церковь)** |
| **мест** | **мест** | **мест** | **ед.хран** | **м2 зала** | **объект** | | **объект/м2 торг.S** | **операц. место** | **объект** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | с. Морозово | 31 / 31 | 284 / 68 | ОВОП | - | 200 | 10264 | - | 1 | | 4/178 | - | 1 | церковь, кладбище |
| 2 | с. Якшино | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | кладбище |
| 3 | д. Синяя Осока | - | - | ФАП | - | - | - | - | - | | 2/42 | - | 1 | кафе |
| 4 | с. Обезово | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | церковь, кладбище |
| 5 | с. Елховка | 30 / 20 | 192 / 53 | ФАП | - | 120 | 9000 | - | - | | 2/78 | - | - | церковь |
| 6 | с. Поддыбье | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | кладбище |
| 7 | д. Ильинское | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | кладбище |
| 8 | д. Сокатово | 14 / 12 | - | ФАП | - | - | - | - | 1 | | 2/67 | - | 1 | - |
| 9 | д. Шумилово | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | кладбище |

**Организация ритуальных услуг**

На территории Морозовского сельского поселения расположено 6 открытых для захоронения кладбищ и 1 закрытое кладбище в с. Елховка.

**Перечень кладбищ, расположенных на территории Морозовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Место расположения** | **Использование** | **Площадь, га** |
| 1 | с. Морозово | Ивановская область, Тейковский район, восточнее с.Морозово | действующее | 3,1 |
| 2 | с. Якшино | Ивановская область, Тейковский район, 1,5 км южнее с.Морозово | действующее | 0,60 |
| 3 | с. Обезово | Ивановская область, Тейковский район, с северо-восточной стороны с.Обезово | действующее | 0,36 |
| 4 | д. Шумилово | Ивановская область, Тейковский район, северо-западнее д.Шумилово | действующее | 0,50 |
| 5 | д. Ильинское | Ивановская область, Тейковский район, западнее д.Ильинское | действующее | 0,50 |
| 6 | с. Поддыбье | Ивановская область, Тейковский район, севернее с.Поддыбье | действующее | 0,50 |
| 7 | с. Елховка | Ивановская область, Тейковский районс.Елховка, ул. Центральная | закрытое | 0,20 |

**Выводы:** кладбища в д. Ильинское, д. Шумилово и в с. Обезово требуют расширения, увеличения площади для захоронения.

**Генеральным планом предлагается** расширение территории кладбища возле д. Ильинское и д. Шумилово на 0,7 га, а также расширение территории кладбища возле с. Обезово на 0,9 га.

* 1. **Транспортная инфраструктура муниципального образования**
     1. **Внешний транспорт**

Существующее транспортное обеспечение Морозовского сельского поселения представлено автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Воздушный, водный и трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный транспорт.

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог II, IV, V технической категории общей протяженностью порядка 45,43 км и сетью грунтовых проселочных дорог.

Основными проблемами транспортной инфраструктуры Морозовского поселения является их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40 %. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Основу дорожной сети общего пользования составляют федеральная и межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Автодорога М-7 «Подъезд к Иваново» относится к федеральной собственности и находится в сфере ответственности федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

**Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Протяжен-ность,**  **км** | **Катего-**  **рия** | **Интенсивность движения, приведенная, авт./сутки** | | **Параметры поперечного профиля (ширина), м** | | | **Вид**  **покрытия** | **Наличие сооружений** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **факт** | **прогноз** | **проезжей**  **части** | **земляного**  **полотна** | **полосы**  **отвода** | **мосты** | | **трубы** | |
| **шт.** | **п.м.** | **шт.** | **п.м.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Автодороги федерального значения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подъезд к Иваново от М-7 (Волга) | **16,4** | II | 9000 | 11000 | 14,0 | 20,0 | 60 | А/б | **-** | **-** | **4** | **72** |
| **Автодороги межмуниципального значения** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Торчино-Нерль | 11,0 | III | 500 | 650 | 6,0 | 10,0 | 23,4 | А/б | - | - | 12 | 172 |
| 2 | Якшино – Реброво – Подлесиха | 6,60 | IV | 75 | 100 | 6,0 | 10,0 | 28,9 | А/б + Щ | - | - | 9 | 140 |
| 3 | Якшино – Реброво – Подлесиха | 6,30 | IV | 75 | 100 | 6,0 | 10,0 | 28,9 | А/б + Щ | - | - | 6 | 60 |
| 4 | Подъезд к Коптево | 2,10 | V | 50 | 60 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | А/б | - | - | 3 | 50 |
| 5 | Сокатово – Елховка – Поддыбье | 6,70 | IV | 50 | 60 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | А/б + Щ | - | - | 8 | 125 |
| 6 | Сокатово – Елховка – Поддыбье | 4,30 | IV | 50 | 60 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | А/б + Щ | - | - | 3 | 50 |
| 7 | Сидорино-оз.Рубское | 11,50 | IV | 180 | 200 | 6,0 | 10,0 | 17,4 | А/б | - | - | 15 | 215 |

**Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Кол-во населенных пунктов** | **Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия** | | | |
| **всего** | **в т.ч. с населением** | | |
|  | **0 чел.** | **1-10 чел.** | **11-100 чел** |
| **Морозовское** | **29** | **12** | **4** | **5** | **3** |
|  |  |  | д. Удуново | д. Дашково | д. Санники |
|  |  |  | д. Никитино | д. Ермолиха |  |
|  |  |  | д. Сосново | д. Никитцыно |  |
|  |  |  | д. Яковино | д. Шиборская |  |
|  |  |  | д. Пеньково |  |  |
|  |  |  | д. Пержево |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Железнодорожная сеть, относящаяся к Северной железной дороге, представлена однопутной железной дорогой Александров – Иваново, пересекающая территорию района с юго-запада на северо-восток, проходит через г.о. Тейково и населенные пункты: станция Пелгусово, станция Оболсуново, станция Сахтыш, с. Морозово (станция Якшинский), п. Нерль.

Железнодорожное сообщение на территории области обслуживается Ивановским филиалом Ярославского отделения Северной железной дороги. В структуре отправляемых грузов основными являются строительные и лесные, прибывают главным образом нефтепродукты, зерно и промышленное сырье.

Основными проблемами для поддержания железнодорожного сообщения являются: требования обеспечения безопасности, рост расходной части технического содержания и обслуживания железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, поддержание железнодорожных путей в исправном состоянии, а также то, что железная дорога в Ивановской области не электрифицирована.

**Выводы:** на расчетный срок генерального плана внешние связи сельского поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

* + 1. **Улично-дорожная сеть**

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

**Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений**

| **Категория сельских улиц и дорог** | **Основное назна­чение** | **Расчет­ная ско­рость**  **дви­жения,**  **км/ч** | **Ширина полосы**  **дви­жения, м** | **Число полос движения** | **Ширина**  **пешеходной**  **части**  **тротуара, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселковая дорога** | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| **Главная улица** | Связь жилых территорий с общес­твенным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| **Улица в жилой застройке:** | | | | | |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с лавной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми шлицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| **Хозяйственный проезд,**  **скотопрогон** | Прогон личного скота и проезд грузового транс-юрта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

**Проектные предложения**

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети сельского поселения.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

**Генеральным планом предлагается:**

* реконструкция автомобильных дорог с изношенностью покрытия более 50%;
* устройство асфальтового покрытия улиц в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово;
* устройство тротуаров по ул. Школьная в с. Морозово;
* обеспечение уличным освещением всех основных и второстепенных улиц.
  1. **Инженерная инфраструктура поселения**

В составе Генерального плана МО «Морозовское сельское поселение» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенного пункта сельского поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена некоторыми инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе сельского поселения существует ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

* + 1. **Водоснабжение**

Обеспечение водой потребителей Морозовского сельского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы.

Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями.

**Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества**

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Морозовского сельского поселения генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления сельского поселения были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

* пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;
* жилые дома с водопроводом, без канализации со сбросом стоков в выгребные ямы - 95 л/сут;
* жилые дома с водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями - 190 л/сут.

Численность населения на расчетный срок– 2059 чел.

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок представлен в таблице.

**Расчет среднесуточного водопотребления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Число жителей, чел.** | **Норма водопотребления, л/сут. чел.** | **Суточный расход воды населением, м3/сут.** |
| Пользование водой из уличных водоразборных колонок | 570 | 50 | 29 |
| Жилые дома с водопроводом, без канализации со сбросом стоков в выгребные ямы | 547 | 95 | 52 |
| Жилые дома с водопроводом, канализацией и газовыми нагревателями | 942 | 190 | 179 |
| **Всего население** | **2059** | **Х** | **260** |
| **Нужды промышленности (10% общего водопотребления)** | **Х** | **Х** | **26,0** |
| **Неучтенные расходы (5% общего водопотребления)** | **Х** | **Х** | **13,0** |
| **Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления)** | **Х** | **Х** | **26,0** |
| **Итого** | **Х** | **Х** | **325,0** |

Суточный расход воды в Морозовском сельском поселение составит около 325,0 м3/сутки.

**Проектные предложения**

**Генеральным планом предлагается** проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения многоквартирной жилой застройки, рекреационных и производственных объектов, включающего:

- реконструкция сетей водоснабжения в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово;

- строительство дополнительных артезианских скважин в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин).

* + 1. **Водоотведение**

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от многоквартирного жилищного фонда, производственных зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по канализационной сети на очистные сооружения. К централизованной канализации подключены в основном многоквартирные дома, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

**Расчет потребности в водоотведении**

Для расчета систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет среднесуточного водоотведения на расчетный срок приведен в таблице.

**Расчет среднесуточного водоотведения на расчетный срок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Число жителей, чел.** | **Норма водоотведения, л/сут.чел.** | **Суточный расход, м3/сут.** |
| Население | **2059** | 124,6 | **256** |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения) | Х | Х | 38 |
| **Итого** | **2059** | **124,6** | **294** |

Таким образом, суточный объем сточных вод составит 294 м3/сутки.

**Проектные предложения**

**Генеральным планом** на расчетный срок **предлагается**:

- строительство очистных сооружений в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово;

- строительство водоотведения в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово.

Водоотведение усадебной застройки может осуществляться в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

* + 1. **Теплоснабжение**

В настоящее время централизованное теплоснабжение есть только в с. Морозово.

Основная часть жилой застройки имеет локальные отопительные системы. Котельная только в с. Морозово.

* + 1. **Газоснабжение**

Для газоснабжения потребителей газа в Морозовском сельском поселении используется природный и сжиженный газы.

Сжиженный газ в основном используется для приготовления пищи в жилых домах и подаётся к газовым плитам от газобаллонных установок.

Природный газ используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления жилых домов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий от индивидуальных теплогенераторов и котельных. Природный газ подаётся к потребителям поселения по межпоселковому газопроводу. Газопровод идет из д. Суново Тейковского района в с. Елховка и д. Сокатово. Из д. Сокатово газопровод идет в д. Поддыбье. В с. Елховка, д. Сокатово и в д. Поддыбье располагается ШРП.

При проектировании реконструкции и строительства систем газоснабжения на территории сельского поселения, развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

**Проектные предложения**

**Генеральным планом предлагается**:

- строительство межпоселкового газопровода к с. Морозово, общей протяженностью 9,5 км;

- строительство распределительных газопроводов в с. Морозово, д. Никитцыно, д. Харитоново, д. Коптево, д. Реброво, д. Дашково, д. Подлесиха, с. Золотниковская Пустынь, д. Синяя Осока.

- строительство газовой модульной котельной в с. Елховка для школы.

**2.8.5. Электроснабжение**

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Жилищный фонд обеспечен электрическими сетями в полном объеме от необходимого уровня потребности населения.

* + 1. **Связь, радиовещание, телевидение**

Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения района и его гостей в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности района, способствует притоку новых инвестиций в прочие отрасли.

В пределах Морозовского сельского поселения действуют следующие основные виды связи:

* почтовая;
* стационарная телефонная связь;
* мобильная телефонная связь.

***Почтовая связь***

В с. Морозово, с. Елховка и в д. Синяя Осока действует почтовое отделение ФГУП «Почта России».

***Телефонная связь***

На территории сельского поселения расположены две АТС: в с. Морозово и в с. Елховка.

**Проектные предложения**

**Генеральным планом предлагается** строительство линейных сооружений связи с использованием оптоволоконного кабеля, строительство вышки сотовой связи в с. Морозово; расширение сетей цифрового наземного телевизионного вещания.

**Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения**

| **Наименование населенного пункта** | **Числен-ностьнасе-ления, чел.** | **электроснабжение** | | **тепло-снабжение** | | **газо-снабжение** | | **водо-снабжение** | | **кана-лизование** | | **связь** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сети** | **соору-жения** | **се-ти** | **соору-жения** | **се-ти** | **соору-жения** | **се-ти** | **соору-жения** | **се-ти** | **соору-жения** | **се-ти** | **соору-жения** |
| с. Морозово | 916 | + | 6ТП | + | 3 кот. | - | - | + | 3 скв. | + | - | + | таксоф., почта  АТС  ВСС |
| с. Золотниковская Пустынь | 16 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф., ВСС |
| с. Якшино | 35 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Синяя Осока | 132 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф.  почта |
| д. Коптево | 61 | + | ПС, ТП | - | - | - | - | + | скв. | - | - | + | таксоф. |
| д. Быково | 3 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Гридино | 11 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Дашково | 22 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Реброво | 3 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Удуново | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| д. Яковино | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| д. Ермолиха | 3 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| с. Обезово | 0 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Подлесиха | 40 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф., ВСС |
| д. Сосново | 0 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| д. Шиборская | 3 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| с. Елховка | 426 | + | 4ТП | + | кот. | + | ПГБ | + | скв., 2 скв. на МФ | + | - | + | таксоф.  почта,  АТС  ВТС |
| с. Поддыбье | 64 | + | ТП | - | - | + | ПГБ | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Ильинское | 3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Никитино | 5 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Никитцыно | 20 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Пеньково | 2 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |
| д. Пержево | 3 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Санники | 12 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Сокатово | 254 | + | 2ТП, ПС | + | кот. на заводе | + | ПГБ | + | скв., 2скв. на з-де | + | КНС | + | таксоф. |
| д. Харитоново | 12 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Хмельники | 6 | + | ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |
| д. Шумилово | 36 | + | 2ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |

1. Знаками "+", "-" указано наличие (отсутствие) централизованных инженерных сетей и сооружений;
2. "ВСС" – вышка сотовой связи;
3. "таксоф." – установлен таксофон IMS 450, в соответствии с федеральной программой "Таксофонно-универсальная услуга", реализованной в 2006 - 2008 гг;
4. ПГБ – пункт газораспределительный блочный
   1. **Инженерная подготовка территории**

Основные решения по инженерной подготовке территории должны быть разработаны в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, **Генеральным планом предусматривается** на расчетный срок проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенного пункта сельского поселения.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории должен быть направлен на охрану и восстановление природной среды.

* 1. **Зеленый фонд муниципального образования**

Леса Морозовского сельского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном кустарником, молодняками и средневозрастными насаждениями.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье. Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

Лесопарки на территории Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района отсутствуют.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) **общего пользования** – парки, сады жилых районов, скверы в отступах застройки, при группе жилых домов;

б) **ограниченного пользования** на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) **специального назначения** – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда сельского поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

**Расчет нормативной площади зеленых насаждений**

Расчет нормативной площади зеленых насаждений на расчетный срок представлен в таблице.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **расчетный срок** |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 2017 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 7 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,4 |

На одного жителя муниципального образования «Морозовское сельское поселение» в расчетном периоде должно приходиться 12 м2 зеленых насаждений общего пользования. Таким образом, площадь планируемых зеленых насаждений на расчетный срок составляет не менее 1,4 га.

**Проектные предложения**

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. Необходимо осуществить формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

* 1. **Санитарная очистка территории**

Вывоз ТБО с территории Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района осуществляется спецтранспортом МКП «Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города».

Графики и маршруты вывоза ТБО разработаны для жителей с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово. Вывоз ТБО осуществляется каждый вторник с 10.00 до 18.00.

**Места сбора ТБО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Места установки контейнеров | Количество контейнеров | Принадлежность контейнеров |
| с. Морозово | | | |
| 1 | Больница, ул. Школьная, д. 23 | 2 | Участковая больница |
| 2 | Школа, ул. Молодежная, д. 1-а | 1 | Морозовская СОШ |
| 3 | Ул. Межевая, д. 10 | 3 | Администрация |
| 4 | Ул. Морозовская | 4 | Администрация |
| 5 | Ул. Молодежная, д. 6 | 5 | Администрация |
| 6 | Ул. Школьная, д. 1-а | 1 | Администрация |
| 7 | Ул. Школьная, д. 5 | 1 | Администрация |
| 8 | Ул. Школьная, д. 24 | 2 | Администрация |
| 9 | Ул. 1-я Лесная, д. 1 | 1 | Администрация |
| 10 | Ул. 1-я Лесная, д. 5 | 2 | Администрация |
| 11 | Ул. 1-я Лесная, д. 6 | 1 | Администрация |
| 12 | Ул. 1-я Лесная, д. 11 | 2 | Администрация |
| 13 | Ул. 2-я Лесная, д. 12 | 1 | Администрация |
| 14 | Ул. 3-я Лесная, д. 4 | 1 | Администрация |
| 15 | Ул. 3-я Лесная, д. 22 | 1 | Администрация |
| 16 | Ул. Первомайская, д. 5 | 2 | Администрация |
| 17 | Ул. Совхозная, д. 1 | 3 | Администрация |
| 18 | Ул. Садовая, д. 3 | 2 | Администрация |
| 19 | Ул. Новая, д. 5 | 1 | Администрация |
| 20 | Ул. Коллективная, д. 2 | 2 | Администрация |
| 21 | Ул. Зеленая, д. 5 | 1 | Администрация |
| 22 | Ул. Зеленая, д. 21 | 1 | Администрация |
| 23 | Ул. Зеленая, д. 12 | 2 | Администрация |
| 24 | Ул. Молодежная, д. 9 | 3 | Администрация |
| д. Сокатово | | | |
| 1 | Ул. Зеленая, д. 2 | 2 | Администрация |
| 2 | Ул. Красноармейская, д. 19 | 2 | Администрация |
| 3 | Ул. Заводская, д.3 | 2 | Администрация |
| 4 | Ул. Советская, д. 7 | 1 | Администрация |
| 5 | Ул. Совхозная, д. 1 | 1 | д/с «Василек» |
| 6 | Ул. Советская, д. 9А | 5 | Администрация |
| с. Елховка | | | |
| 1 | Ул. Школьная, д. 25 | 6 | Администрация |
| 2 | Ул. Новая, д. 10 | 2 | Администрация |
| 3 | Ул. Запрудная, д. 2 | 1 | Администрация |
| 4 | Ул. Юбилейная, д. 9 | 1 | Администрация |
| 5 | Ул. Горьковская, д. 8 | 1 | Администрация |
| 6 | Ул. Школьная, д. 15 | 2 | Администрация |
| 7 | Ул. Центральная, д. 37 | 2 | Администрация |
| 8 | Ул. Центральная, д. 66 | 2 | Администрация |
| 9 | Ул. Центральная, д. 31 | 2 | Администрация |
| 10 | Ул. Центральная, д. 13 | 2 | Администрация |
| 11 | Ул. Школьная, д. 2В | 1 | Елховская ООШ |
| 12 | Шумилово, ул. Угловая, д. 24 | 2 | Администрация |
| д. Синяя Осока | | | |
| 1 | Ул. Центральная | 5 | Администрация |
|  | **Итого** | **87** | **контейнера** |

**Выводы:** большинство населенных пунктов Морозовского сельского поселения не снабжено контейнерами для сбора ТБО, а это может спровоцировать организацию несанкционированной свалки. Жители населенных пунктов, где не организован сбор ТБО, должны самостоятельно вывозить мусор. Необходима установка контейнеров в населенных пунктах, где на текущий момент они отсутствуют.

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В комплекс по санитарной очистке территории сельского поселения входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

* очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;
* максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;
* обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;
* обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;
* транспортировать жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;
* обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

**Проектные предложения**

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения **Генеральным планом предлагается** разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

* выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
* разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;
* организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров.
  1. **Санитарно-экологическое состояние окружающей среды**

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Морозовское сельское поселение» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

**Атмосферный воздух**

Основным источником загрязнения воздуха в МО «Морозовское сельское поселение» является автотранспорт и железнодорожный транспорт.

От предприятий различной экономической деятельности производятся следующие виды выбросов: твёрдые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, окислы азота, углеводороды и летучие органические вещества.

Поддержание экологической ситуации в отношении атмосферного воздуха на данной территории возможно проводить в двух направлениях:

* максимально-возможное ограничение выбросов в атмосферу вредных примесей;
* рациональное размещение проектируемых промышленных объектов, с учетом нормативно-правовых документов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

**Поверхностные и подземные воды**

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах **Генеральным планом предлагается**:

* строительство канализационных очистных сооружений;
* организацию систем сбора и очистки ливневых стоков;
* организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек;
* соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;
* действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

**Почвы**

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

**Генеральным планом** в качестве мероприятий по улучшению почвенного покрова территории сельского поселения **предлагается**:

* проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель;
* внедрение технологии и создание предприятия по переработке твердо-бытовых отходов.

**Радиационная обстановка**

Радиационная обстановка на территории сельского поселения спокойная, но требует дальнейшего контроля и изучения.

* 1. **Зоны с особыми условиями использования территорий**

**2.13.1 Зоны особо охраняемых природных территорий**

Памятники природы – это уникальные и ценные в научном, культурном, познавательном и оздоровительном отношении объекты, представляющие собой небольшие урочища (участки долины рек и побережий озёр), отдельные объекты (редкие геологические обнажения, минеральные источники, ценные породы деревьев), небольшие популяции животных, а также природные объекты искусственного происхождения (парки, пруды).

На территории Морозовского сельского поселения сосредоточено несколько ценных природных объектов.

**Памятники природы и участки земель с особым правовым режимом использования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название** | **Местоположение** | **Площадьга** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Памятники природы** | | | | |
| 1 | Озеро Коптевское | в 17,5 км юго-западнее г. Тейково, в 4 км юго-западнее с. Морозово, в 0,5 км западнее д. Коптево | 55,7 |
| 2 | Болото Берестево | в 24 км юго-западнее г. Тейково, в 3 км восточнее  с. Поддыбье | 244 |
| 3 | Озеро Рубское | в 15 км от г. Тейково, в окрестностях с. Золотниковская Пустынь и д. Синяя Осока | 335 |
| 4 | Болото Мокрое | В 20 км юго-восточнее городского округа Тейково, в 3 км юго-восточнее с. Золотниковская Пустынь, в 3,5 км восточнее д. Ермолиха | 427 |
| 5 | часть памятника «Болото Белево» | В 34 км юго-западнее г. Иваново, в 11,5 км юго-восточнее железнодорожной станции Якшино, в 6,5 км северо-западнее р. Смердянка и Подокса | 400 |
| **Природные объекты, предлагаемые под охрану в качестве памятников природы и заказников** | | | | |
| 1 | "Святой" родник вблизи с. Елховка | в 1 км юго-западнее с. Елховка, в долине ручья Синюха | 0,2 |

***Примечание:***

Список памятников природы и природных объектов, предлагаемых под охрану, приведен на основании действующих решений малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 г. № 147 и № 148.

Режим особой охраны территорий памятников природы установлен статьей 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Режим особой охраны памятника природы Ивановской области «Болото Мокрое» установлен постановлением Правительства Ивановской области от 16.03.2020 № 122-п «О памятнике природы Ивановской области «Болото Мокрое»».

Режим особой охраны памятника природы Ивановской области «Озеро Рубское» установлен постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2014 № 148-п «О памятнике природы Ивановской области «Озеро Рубское». Вокруг памятника природы Ивановской области «Озеро Рубское» создана охранная зона. Режим данной охранной зоны (запреты, разрешения) установлен указом Губернатора Ивановской области от 30.12.2014 № 263-уг «Об охранной зоне памятника природы Ивановской области «Озеро Рубское».

**2.13.2 Рекреационно-туристические зоны**

Туризм – один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности.

Видовое разнообразие животного мира Морозовского поселения характерно для Ивановской области в целом.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 225 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси, бобры. Из мелких грызунов на территории района обитают полевки и лесная мышь. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки.

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. Аналогичные функции выполняют и леса.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей организуются округа санитарной охраны.

**Перечень объектов рекреационного назначения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **S тер.,**  **га** | **Вместимость учреждения, мест** | | **Норма территории**  **на человека**  **(СНиП 2.07.01-89\*), м2** |
| **всего** | **в т.ч.**  **кругл. год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **сп Морозовское - восточный и южный берег оз. Рубское** | | | | | | |
| Пляж восточного берега (Ивановский) | 3,0 | 1200 | - | 0,25 м протяжен-ности береговой полосы |  |
| Бывш. детская дача ОАО "Ивэнергомаш" | 5,0 | разрушена | - | 150-200 |  |
| Спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ | 6 | 180 | - | 140-160 |  |
| Спортивно-оздоровительный лагерь ИГЭУ «Рубское озеро» | 12 | 230 | - | 140-250 |  |
| Спортивно-оздоровительный лагерь ИвГПУ | 5 | 100 | - | 40-100 |  |
| База отдыха ЗАО "Союз" | 0,45 | 15 | - | 20-35 |  |
| База отдыха | 0,04 | 5 | - | 10-15 |  |

**Проектные предложения**

**Генеральным планом предлагается** строительство базы отдыха вблизи с. Золотниковская Пустынь, туристических стоянок, туристического мотеля. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию туристической деятельности, повышению привлекательности и имиджа сельского поселения и района в целом.

**2.13.3 Зоны охраны объектов культурного наследия**

На территории Морозовского сельского поселения расположен уникальный комплекс памятников архитектуры, археологии и монументального искусства.

Памятники архитектуры представлены культовыми сооружениями, расположенными в деревнях и селах поселения. Все памятники и, в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием.

**Памятники архитектуры на территории Морозовского сельского поселения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта культурного наследия** | **Адрес объекта культурного наследия** | **Категория историко-культурного значения объекта** | **Вид объекта культурного наследия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Федерального значения** | | | | | |
| 1 | Успенский собор (с живописью) Золотниковской пустыни, XVII в. | с. Золотниковая Пустынь, д.38а | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР №624  от 04.12.1974 | Памятник |
| 2 | Преображенская церковь (летняя), XVIII в. | С. Обезово, д.2а | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР №624  от 04.12.1974 № 624 | Памятник |
| 3 | Введенская церковь (зимняя), XVIII в. | с. Обезово, д.2б | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР №624  от 04.12.1974 № 624 | Памятник |
| **Муниципального значения** | | | | | |
| 1 | Введенская церковь,  1827 г | с. Елховка, ул. Центральная, 33а | Муниципальная.  Распоряжение Правительства Ив. обл. от 22.12.2009  №417-рп | Памятник |
| 2 | Храмовый комплекс, 1800 г. | с. Морозово, ул.Совхозная, д.21,21а,21б | Муниципальная.  Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011 №7-рп.  Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.05.2017 № 50-о | Ансамбль |
| 3 | Церковь Параскевы-Пятницы, 1800 г. | с. Морозово, ул.Совхозная, д.21,21а,21б | Муниципальная.  Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011 №7-рп.  Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.05.2017 № 50-о | Памятник |
| 4 | Сторожка, 1800 г. | с. Морозово, ул.Совхозная, д.21,21а,21б | Муниципальная.  Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011 №7-рп.  Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.05.2017 № 50-о | Памятник |
| 5 | Часовня | с. Морозово, ул.Совхозная, д.21,21а,21б | Муниципальная.  Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011 №7-рп.  Приказ комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.05.2017 № 50-о | Памятник |
| **Выявленные памятники архитектуры** | | | | | |
| 1 | Казанская церковь,  настоятельский корпус | с. Золотниковая Пустынь | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Ансамбль |
| 2 | Храмовый комплекс церквей Преображенской и Введенской: церковь Преображенская;  церковь Введенская | д. Поддыбье | Выявленный объект культурного наследия.  Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Ансамбль |
| 3 | Георгиевская церковь | с. Якшино | Выявленный объект культурного наследия.  Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Памятник |

**Памятники археологии на территории Морозовского сельского поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта культурного наследия** | **Категория историко-культурного значения объекта** | **Вид объекта культурного наследия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Федерального значения** | | | |
| 1 | Ильинская курганная группа «Пенские горы»  (25 насыпей), XI - XIII вв. | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР № 624  от 04.12.1974 г. | Археология |
| 2 | Романчуговская курганная группа  (16 насыпей), XI - XIII вв. | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР № 624  от 04.12.1974 г. | Археология |
| 3 | Подлесихинская курганная группа  «Паны» (7 насыпей),  XI – XIII вв. | Федеральная.  Постановление Совета Министров РСФСР № 624  от 04.12.1974 г. | Археология |
| 4 | Ребровские курганы,  XII – XIII вв. | Федеральная. Статья 64 Федерального закона № 73-ФЗ | Археология |
| 5 | Харитоновские курганы «Березы», «Паны», XI - XIII вв. | Федеральная. Статья 64 Федерального закона № 73-ФЗ | Археология |
| **Выявленные памятники археологии** | | | |
| 1 | Бушновский курганный могильник № 3 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 2 | Бушновский курганный могильник № 2 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 3 | Д. Бушново. Курганный могильник | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 4 | Елховский курганный могильник | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 5 | с. Золотниковая Пустынь.  Курганный могильник | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 6 | Коптевский курганный могильник  № 1 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 7 | Коптевский курганный могильник  № 2 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 8 | Коптевский курганный могильник  № 3 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 9 | Коптевский курганный могильник  № 4 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 10 | Рубская курганная группа № 1 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 11 | Рубская курганная группа № 2 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 12 | Ребровский одиночный курган | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 13 | Ребровская курганная группа № 2 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 14 | Романчуговская курганная группа  № 2 | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 15 | д. Сосново. Курганный могильник | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |
| 16 | Удуновский курганный могильник | Выявленный объект культурного наследия. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 №70 | Археология |

Примечание:

1. В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 расположение объектов археологического наследия не подлежит опубликованию.

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории установлены зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Охранные зоны объектов культурного наследия разработаны в 1989 году и утверждены решением исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 04.05.1990 №175

**Утвержденные границы территорий объектов культурного наследия**

**федерального значения.**

1. Успенский собор (с живописью) Золотниковской пустыни, XVII в., расположенный по адресу: Ивановская область, Тейковский район, с. Золотниковская пустынь. Границы территории утверждены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области № 88, от 23.12.2014 г.

Схема границы территории Успенского собора (с живописью)

Золотниковской пустыни, XVII в.

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории

Успенского собора (с живописью) Золотниковской пустыни, XVII в.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | Координаты | |
| Х | У |
| 1 | 56о 41.537' | 40о 36.666' |
| 2 | 56о 41.492' | 40о 36.653' |
| 3 | 56о 41.487' | 40о 36.713' |
| 4 | 56о 41.479' | 40о 36.794' |
| 5 | 56о 41.544' | 40о 36.792' |

2. Преображенская церковь (летняя), XVIII в., расположенная по адресу: Ивановская область, Тейковский район, с. Обезово. Границы территории утверждены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области № 90, от 23.12.2014 г.

Схема границы территории Преображенской церкви (летняя), XVIII в.

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории

Преображенской церкви (летняя), XVIII в.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | Координаты | |
| Х | У |
| 1 | 56о 40.006' | 40о 36.055' |
| 2 | 56о 39.963' | 40о 36.068' |
| 3 | 56о 39.923' | 40о 36.082' |
| 4 | 56о 39.930' | 40о 36.129' |
| 5 | 56о 39.927' | 40о 36.187' |
| 6 | 56о 39.965' | 40о 36.171' |
| 7 | 56о 39.965' | 40о 36.120' |
| 8 | 56о 40.009' | 40о 36.130' |

3. Введенская церковь (зимняя), XVIII в., расположенная по адресу: Ивановская область, Тейковский район, с. Обезово. Границы территории утверждены приказом Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области № 91, от 23.12.2014 г.

Схема границы территории Введенской церкви (зимняя), XVIII в.

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории

Введенской церкви (зимняя), XVIII в.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | Координаты | |
| Х | У |
| 1 | 56о 40.006' | 40о 36.055' |
| 2 | 56о 39.963' | 40о 36.068' |
| 3 | 56о 39.923' | 40о 36.082' |
| 4 | 56о 39.930' | 40о 36.129' |
| 5 | 56о 39.927' | 40о 36.187' |
| 6 | 56о 39.965' | 40о 36.171' |
| 7 | 56о 39.965' | 40о 36.120' |
| 8 | 56о 40.009' | 40о 36.130' |

**Утвержденные границы территорий объектов культурного наследия**

**местного (муниципального) значения.**

1. Храмовый комплекс: Церковь Параскевы-Пятницы. Часовня. Сторожка, расположенный по адресу: Ивановская область, Тейковский район, с. Морозово, ул. Совхозная, 21, 21А, 21Б. Границы территории утверждены приказом Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 50-о, от 11.05.2017 г.

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Храмовый комплекс: Церковь Параскевы-Пятницы. Часовня. Сторожка»

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории

Храмового комплекса: Церковь Параскевы-Пятницы. Часовня. Сторожка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер поворотной точки | Координаты | |
| Х | У |
| 1 | 6275381.87 | 2187781.83 |
| 2 | 6275421.79 | 2187753.92 |
| 3 | 6275445.61 | 2187790.49 |
| 4 | 6275466.33 | 2t87829.95 |
| 5 | 6275430.35 | 2187851.65 |

**2.13.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы**

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

**Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)**

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и [законодательством](consultantplus://offline/ref=DE076185D68FCE15C74F237892123A930F1401EA06F090BCD9C02932DE7366A05AF7F66453CC0A76OA7CN) в области охраны окружающей среды.

В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

**Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)**

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории МО «Морозовское сельское поселение», приведена в таблице.

**Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование водотока** | **Водоохранная зона** |
| 1 | р. Синюха | 100 м |
| 2 | р. Золотоструйка | 100 м |
|  | р. Подыкса | 100 м |
| 3 | р. Раек | 50 м |
| 4 | руч. Березка | 50 м |
| 5 | оз. Коптевское | 50 м |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в [порядке](consultantplus://offline/ref=DE076185D68FCE15C74F237892123A93061407E505FFCDB6D1992530D97C39B75DBEFA6553CC09O77EN), установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

**2.13.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения**

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

**Проектом предлагается** установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

**Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения**

**Граница первого пояса** устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

1) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

2) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

**Границы второго и третьего поясов.** При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

* типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
* величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
* гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

**Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения**

**Граница первого пояса ЗСО** водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

* вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
* вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
* по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
* в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

**Граница второго пояса ЗСО** водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

**Границы третьего пояса ЗСО** поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

**Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов**

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

**Граница первого пояса** ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

* от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
* от водонапорных башен - не менее 10 м;
* от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

**Ширину санитарно-защитной полосы** следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

* при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
* при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

**Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения**

| **Запрещается** | | **Допускается** |
| --- | --- | --- |
| **Подземные источники водоснабжения** | | |
| ***I пояс ЗСО*** | | |
| * все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; * размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; * проживание людей; * посадка высокоствольных деревьев; * применение ядохимикатов и удобрений. | | * ограждение и охрана; * озеленение; * отвод поверхностного стока за ее пределы; * асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| ***II пояс ЗСО*** | | |
| * закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; * размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; * размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; * применение удобрений и ядохимикатов; * рубка леса главного пользования и реконструкции. | * тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; * бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; * выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | |
| ***III пояс ЗСО*** | | |
| * закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; * размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | | * тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; * бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| **Поверхностные источники водоснабжения** | | |
| ***I пояс ЗСО*** | | |
| * все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; * размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; * проживание людей; * посадка высокоствольных деревьев; * применение ядохимикатов и удобрений; * спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | | * ограждение и охрана; * озеленение; * отвод поверхностного стока за ее пределы; * асфальтирование дорожек к сооружениям; * ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; * на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| ***II пояс ЗСО*** | | |
| * отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; * размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; * размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; * расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; * сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; * рубка леса главного пользования и реконструкции. | | * все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; * использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; * при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; * при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; * выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); * использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; * границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| ***III пояс ЗСО*** | | |
| * отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | | * все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; * использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; * при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; * при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| **Санитарно-защитные полосы** | | |
| * размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; * прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | |  |

**2.13.6Санитарно-защитные зоны**

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

* обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
* создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
* организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

**СЗЗ промышленных объектов**

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

**Генеральным планом предлагается** на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

* в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;
* в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

**Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории МО «Морозовское сельское поселение», с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Характеристика** | **Статус объекта** | **Класс опасности** | **СЗЗ, м** |
|  | ООО "Сокатовский завод" | Металлообрабатывающая отрасль | сущ. | III | 300 |
|  | ДСУ-1 | Строительная отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | ИП Платов | Деревообрабатывающая отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | ООО "Сарос" | Деревообрабатывающая отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | ООО "Феникс" | Деревообрабатывающая отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | ООО "Морозовское лесопромышленное предприятие" | Деревообрабатывающая отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | Асфальтобетонный завод | Строительная отрасль | сущ. | II | 500 |
|  | ДЭП-9 | Строительная отрасль | сущ. | IV | 100 |
|  | ООО "Ручей" | Пищевая отрасль | сущ. | III | 300 |
|  | ООО «Сокатовский» | Смешанное сельское хозяйство | сущ. | III | 300 |
|  | ИП Костерина | Деревообрабатывающая отрасль | сущ. | IV | 100 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

**СЗЗ объектов специального назначения**

**Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования (на расчетный срок)**

| **Местоположение** | **Количество** | **Площадьга** | **Класс опасности** | **СЗЗ в настоящее время, м** | **СЗЗ на расч.**  **срок, м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 6 | 5,76 | III | 300 | 300 |

**СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры**

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице.

**Зоны санитарного разрыва для линий электропередач**

|  |  |
| --- | --- |
| **Напряжение линий электропередач, кВ** | **ЗСР, м** |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для трубопроводов для сжиженных углеводородных газов создаются зоны санитарных разрывов.

Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов для сети межпоселковых газопроводов с диаметром труб 325 мм составляют 350 м.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

* инвентаризации жилой застройки, расположенной в СЗЗ, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;
* переселения людей, живущих в и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;
* создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;
* снижение выбросов вредных веществ в атмосферу посредством установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях, а также реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

**Регламенты использования территории санитарно-защитных зон**

| **Запрещается** | **Допускается** |
| --- | --- |
| * размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; * размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; * размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; * размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. * размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; * размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | * размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); * размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); * размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; * размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; * размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; * размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; * станции технического обслуживания автомобилей; * размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

**3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ**

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Морозовское сельское поселение» с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

**Проектные предложения Генерального плана**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Кол.** | **Ожидаемые результаты** |
| **РАСЧЕТНЫЙ СРОК** | | | | |
|  | Реконструкция школы в с. Елховка (модернизация оснащения) | объект | 1 | Улучшение качества образования |
|  | Строительство ФАП в д. Синяя Осока (2019 г.) | объект | 1 | Укрепление здоровья населения |
|  | Строительство магазинов в д. Синяя Осока и в с. Елховка | объект | 2 | Доведение обеспеченности населения торговыми объектами до нормативной |
|  | Реконструкция клуба в д. Сокатово и в с. Елховка | объект | 2 | Улучшение качества культурной жизни населения |
|  | Строительство спортивного плоскостного сооружения в с. Морозово (2020 г.) и в с. Елховка (2022 г.) | объект | 2 | Доведение обеспеченности населения спортивными сооружениями до нормативной. Укрепление физического здоровья населения |
|  | Реконструкция автомобильных дорог с изношенностью покрытия более 50% | - | - | Развитие транспортной инфраструктуры |
|  | Устройство асфальтового покрытия улиц в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово | - | - |
|  | Устройство тротуаров по ул. Школьная в с. Морозово | - | - |
|  | Обеспечение уличным освещением всех главных, основных и второстепенных улиц и дорог | - | - |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово | - | - | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
|  | Строительство дополнительных артезианских скважин в с. Морозово, с. Елховка, д. Сокатово | - | - |
|  | Строительство очистных сооружений в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово | - | - |
|  | Строительство водоотведения в с. Морозово, с. Елховка и в д. Сокатово | - | - |
|  | Строительство межпоселкового газопровода к с. Морозово, общей протяженностью 9,5 км | - | - |
|  | Строительство распределительных газопроводов в с. Морозово, д. Никитцыно, д. Харитоново, д. Коптево, д. Реброво, д. Дашково, д. Подлесиха, с. Золотниковская Пустынь, д. Синяя Осока. | - | - |
|  | Строительство линейных сооружений связи с использованием оптоволоконного кабеля | - | - |
|  | Формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети | - | - | Повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
|  | Формирование зеленых насаждений общего пользования | га | 1,4 |
|  | Строительство базы отдыха вблизи с. Золотниковская Пустынь, туристических стоянок, туристического мотеля | - | - | Создание новых рабочих мест;  увеличение доходов предприятий, населения, бюджета территории;  Развитие туристической деятельности; повышение привлекательности и имиджа сельского поселения и района в целом; создание новых форм досуга |

**4.МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

Схемой территориального планирования Тейковского муниципального района Ивановской области запланированы следующие мероприятия, касающиеся Морозовского сельского поселения:

- строительство нового жилищного фонда в с. Морозово, д. Синяя Осока, с. Золотниковская Пустынь, с. Елховка, д. Сокатово;

- строительство детского сада в с. Морозово;

- строительство объектов общественного питания в д. Синяя Осока, с. Золотниковская Пустынь, с. Поддыбье;

- строительство ФАП в д. Синяя Осока, с. Поддыбье;

- строительство магазина в с. Поддыбье;

- строительство гостиницы в с. Поддыбье, с. Елховка, д. Синяя Осока;

- строительство пожарного депо в с. Золотниковская Пустынь, д. Сокатово;

- строительство бани в с. Морозово, д. Сокатово;

- строительство базы отдыха и почты в с. Елховка;

- строительство станции техобслуживания в д. Синяя Осока;

- строительство сельскохозяйственных предприятий в д. Дашково, д. Подлесиха, д. Реброво, с. Поддыбье, с. Елховка, д. Санники;

- строительство промышленных предприятий в с. Морозово, с. Поддыбье;

- реконструкция кладбищ в с. Морозово, д. Ильинское, д. Шумилово;

- реконструкция водозаборных сооружений в с. Морозово, с. Золотниковская Пустынь, д. Синяя Осока, с. Поддыбье, с. Елховка, д. Сокатово;

- строительств газопровода, ГРП, ШРП в с. Морозово, д. Гридино, д. Подлесиха, д. Дашково, с.Золотниковская Пустынь, д. Синяя Осока, с. Поддыбье, с. Елховка, д. Сокатово, д. Шумилово.

**5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Площадь территории муниципального образования «Морозовское сельское поселение» составляет 253,1км2.

На расчетный срок Генеральным планом предложений по изменению границ муниципального образования не предусмотрено.

**6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

На территории муниципального образования «Морозовское сельское поселение» отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения.

**7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА**

**Анализ факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера с учетом влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз**

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях администрации Морозовского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" критерием безопасности является уровень риска. Закон "О техническом регулировании" дает следующее понятие термину безопасность: "Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений".

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

*Риск* – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

*Риск чрезвычайной ситуации* – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

*Риск индивидуальный* – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

*Риск социальный* – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

*Риск экономический* – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

*Риск коллективный* – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

*Риск материальный* – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

*Риск предельнодопустимый* – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

*Риск неприемлемый (недопустимый)* – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

*Риск допустимый* – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

*Риск повышенный* – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

*Риск условно приемлемый* – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

*Риск приемлемый* – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

*Опасность* – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

*Пострадавшие* – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

*Ущерб* – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

*Ущерб материальный* – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

*Ущерб социальный* – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

*Ущерб социально-экономический* – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

*Ущерб эколого-экономический* – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

**Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории муниципального образования**

Характерной особенностью инфраструктуры муниципального образования является расположение ряда потенциально опасных объектов в черте застройки. Эти обстоятельства определяют высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тяжесть возможных социально-экономических последствий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории муниципального образования и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

● *зона неприемлемого (недопустимого) риска* – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● *зона повышенного риска* – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● *зона условно приемлемого риска* – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● *зона приемлемого риска* – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в следующих таблицах.

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

* индивидуальный риск;
* коллективный риск;
* социальный риск;
* материальный риск;
* экономический риск.

Наибольшее количество пострадавших (по критерию нарушения условий жизнедеятельности) возможно при авариях на объектах жизнеобеспечения.

Риск возникновения ЧС на объектах производственного назначения муниципального образования не рассматривается в связи с отсутствием статистических данных.

**Характеристика факторов риска ЧС техногенного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования**

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории муниципального образования могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, водопроводных сетях, аварии на взрывопожароопасных объектах, аварийные ситуации на автомобильных магистралях с выбросом АХОВ и ВПОВ, аварийные ситуации на АЗС.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

1. **Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях и АЗС**

На территории муниципального образовании имеется сеть автомобильных дорог местного значения.

**К наиболее вероятным аварийным ситуациям на транспортных магистралях**, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, относятся:

* разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;
* образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);
* образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
* образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
* образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов могут быть:

* воздушная ударная волна;
* тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ проектируемые объекты могу попасть в зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Учитывая тот факт, что полностью исключить возможность возникновения пожара на объекте невозможно, персонал, спасательные службы и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны быть осведомлены о возможных чрезвычайных ситуациях на проектируемом объекте и готовы к реальным действиям при возникновении аварий.

**Аварии на нефтебазах и АЗС:**

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На нефтебазах и АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Аварии на нефтебазах и АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта - маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

**II. Оценка возможного ущерба в результате аварий на объектах газового хозяйства**

На территории муниципального образования расположена и проектируется сеть распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем.

**III. Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях:**

**Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании**

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

**Возможными причинами пожара** могут быть:

-неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

-применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

-нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

- террористический акт (умышленный поджог).

**Основными поражающими факторами при пожаре на объекте** могут стать:

* тепловое излучение горящих материалов,
* воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

* ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;
* механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

**Иные возможные риски возникновения ЧС на территории Морозовского сельского поселения:**

- авиационные катастрофы и аварии в аэропортах и населенных пунктах;

- авиационные катастрофы и аварии вне аэропортов и населенных пунктов;

- крушение и аварии грузовых и пассажирских поездов;

- природные пожары;

- аварии на электроэнергетических системах с долговременным перерывом электроснабжения населения;

- внезапное обрушение зданий и сооружений;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте с выбросом АХОВ;

- транспортные аварии на мостах, переправах, на ж/д переездах;

- отравление людей;

- исчезновение людей вне населенных пунктов и их поиск.

**Характеристика факторов риска ЧС природного характера и воздействия их последствий на территорию муниципального образования**

***Температурные экстремумы***

Экстремально **высокая температура** воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Экстремально **низкие температуры** угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

***Ливневые дожди***

Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория муниципального образования.

Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть межпоселкового уровня.

В результате ливневых дождей увеличивается частота просадки грунтов, обрушения речных откосов, размыв улично-дорожной сети, расположенной на скатах и в дефиле балочной сети, возрастает уровень затопления поверхностными водами территорий муниципального образования, расположенных в пониженной части рельефа, возможен смыв огородных культур на приусадебных участках, сельскохозяйственных культур.

***Ветровые нагрузки***

Основному поражающему воздействию сильных ветров подвержены линейные объекты систем энергоснабжения и кровли зданий различного назначения.

**Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типы конструктивных решений здания,**  **сооружении и оборудования** | **Скорость ветра, м/с** | | | |
| **Степень разрушения** | | | |
| **слабая** | **средняя** | **сильная** | **полная** |
| Кирпичные малоэтажные здания | 0-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

***Грозовые разряды***

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10-35кВ).

**Проектные предложения**

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий **Генеральным планом**рекомендуется осуществить:

* разработку мероприятий по инженерной подготовке, защите и благоустройству территории;
* реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;
* совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС в защитных сооружениях гражданской обороны;
* совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории сельского поселения.

К водозащитным мероприятиям относятся:

* мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;
* недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

* локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;
* водоотведение;
* утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
* систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;
* проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек, прилегающих к территориям населенных пунктов сельского поселения;
* проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;
* реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;
* при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;
* проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89\*;
* проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

***Характеристика выполнения требований по обеспечению пожарной безопасности***

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории муниципального образования «Морозовское сельское поселение», оказывают влияние следующие основные факторы.

*Размещение пожаровзрывоопасных объектов*

Кроме теплоисточников на объектах соцназначения, межпоселковых и поселковых газопроводов, АЗС на территории муниципального образования иных пожаровзрывоопасных объектов нет, нарушений требований по размещению объектов не выявлено.

*Противопожарное водоснабжение*

Противопожарное водоснабжение муниципального образования осуществляется из системы централизованного водоснабжения, а также из противопожарных водоемов.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений имеются и соответствуют нормативным требованиям.

Все необходимые информационные знаки к противопожарным водоемам установлены.

На территории Морозовского сельского поселения размещаются 5 пожарных водоемов и 3 пожарных гидранта.

*Размещение подразделений пожарной охраны*

Противопожарную защиту территории муниципального образования осуществляет Пожарная часть №23, расположенная в г. Тейково.

*Размещение и оборудование пожарных депо*

Пожарные депо отсутствуют на территории сельского поселения.

***Перечень мероприятий по пожарной безопасности***

*Размещение пожаровзрывоопасных объектов*

При дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

***Противопожарное водоснабжение***

Требуется осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Генеральным планом установлены следующие расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два пожара с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:



Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На территориях сельских поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 1 гидранта.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

***Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям***

При дальнейшем проектировании расширении проектной застройки территории муниципального образования необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

В случае отсутствия доступа пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям с земель общего пользования необходимо устанавливать публичные сервитуты (обременения) на земельные участки для обеспечения доступа проезда и подъезда в соответствии с СП 4.13130.2013 « противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков (п. 2 ст. 23 ЗК РФ).

***Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями***

При дальнейшем проектировании расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

К противопожарным преградам согласно статье 37 Федерального закона РФ № 123-ФЗ относит противопожарные разрывы и минерализованные полосы.

Создание минерализованных полос против распространения огня нельзя рассматривать вне организации всего комплекса работ, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесных массивах.

К ним относят:

-**Минерализованные полосы**, линейные участки территории, очищенные от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями или иным способом, могут быть самостоятельным противопожарным барьером или входить в состав более сложного противопожарного барьера в качестве его элемента. Ширина противопожарных минерализованных полос составляет 0,3-9 м в зависимости от способа их создания с учетом возможного характера и интенсивности распространения пожаров, почвенных и лесорастительных условий, степени природной и фактической пожарной опасности участка леса. Устройство противопожарных минерализованных полос вдоль склонов минимизируют или исключают во избежание развития эрозионных процессов.

-**Противопожарный разрыв**, предназначенный для остановки сильных низовых пожаров, следует создавать в виде просеки шириной от 10 до 100 м, очищенной от пожароопасных горючих материалов, с противопожарной минерализованной полосой или дорогой или в виде естественных безлесных территорий, водных пространств в лесах.

-**Противопожарные заслоны** создают с целью сохранения от рубки значительных площадей участков леса и снижения пожароопасности лесов; минимизации угрозы верхового пожара лесным массивам, населенным пунктам и объектам инфраструктуры. Противопожарный заслон в лесу представляет собой комбинированный (сложный) противопожарный барьер, состоящий из противопожарного разрыва и полос леса по его обеим сторонам, очищенных от наземных горючих материалов и расчлененных сетью минерализованных полос.

Ширина основных противопожарных заслонов должна составлять:

- 100-160 м - для заслонов из лиственных или с преобладанием лиственных пород;

- 200-320 м - для заслонов из хвойных пород.

В ширину заслона включают ширину противопожарного разрыва и дороги.

За основу противопожарного заслона принимают естественный или искусственный разрыв, усиленный дорогой. Вдоль разрыва по обеим сторонам от него создают полосы из лиственных пород различной ширины. Если это невозможно по лесорастительным условиям, создают полосы из хвойных пород, очищенных от древесного хлама, пожароопасного хвойного подроста и подлеска, с обрезкой на высоту 1,5-2 м нижних ветвей пожароопасных деревьев, а вдоль разрыва, через каждые 20-30 м, создают минерализованные полосы.

**-Пожароустойчивые опушки** представляют собой полосы лиственных и смешанных древостоев пожароустойчивых пород деревьев и/или кустарников, окружающих более пожароопасные массивы хвойных лесов, а также полосы, расположенные вокруг населенных пунктов, граничащих с лесом. Пожароустойчивые опушки из лиственных пород деревьев или с преобладанием лиственных пород могут создавать путем рубок ухода за лесом, посадки лесных культур или реконструкции насаждений. Ширина противопожарных опушек должна составлять 150-300 м в зависимости от лесорастительных условий и степени пожарной опасности участка.

-**Противопожарные канавы** следует устраивать в целях защиты особо ценных лесных (природных) участков и объектов от перехода на них почвенных (торфяных) пожаров с соседних площадей (участков), опасных в пожарном отношении. Противопожарная канава глубиной до минерального слоя почвы или до уровня почвенных вод должна быть шириной по дну 0,2-1 м; по верху - 1,5-6 м.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

***Размещение подразделений пожарной охраны***

При расположении на территории муниципального образования подразделения пожарной охраны, необходимо учитывать положения статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут (с учётом проектных решений – до 3 минут).

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

***Размещение и оборудование пожарных депо***

При проектировании расположения пожарного депо для подразделения пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

**В целях противопожарной безопасности следует учитывать следующие мероприятия:**

- осуществить доведение до норм количества и расположения наружных источников водоснабжения на территории населённых пунктов с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности";

- учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" при дальнейшем проектировании и размещении на территории муниципального образования пожаровзрывоопасных объектов;

- предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары для обеспечения пожаротушения на территории сельского поселения;

- организовать полную возможность подъезда пожарных машин к социально-значимым объектам, а также к источникам естественного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

**8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТЕРРИТОРИЯ** | | | |
| **Общая площадь земель в границах муниципального образования** | км2 | **253,1** | **253,1** |
| **Общая площадь земель в границах населенных пунктов** | км2 | **10,91** | **10,68** |
| % | 4,31 | 4,22 |
| Земли производственного использования | км2 | **0,18** | **0,17** |
| % | 0,07 | 0,067 |
| Земли инженерной и транспортной инфраструктуры | км2 | **0,70** | **-** |
| % | 0,28 |  |
| Земли сельскохозяйственного использования | км2 | **86,03** | **86,08** |
| % | 33,99 | 34,01 |
| Земли лесного фонда | км2 | **126,61** | **126,80** |
| % | 50,02 | 50,1 |
| Земли водного фонда | км2 | **8,37** | **-** |
| % | 3,32 |  |
| Земли особо охраняемых территорий | км2 | **20,3** | **-** |
| % | 8,0 |  |
| **НАСЕЛЕНИЕ** | | | |
| **Общая численность постоянного населения** | чел. | **2017** | **2059** |
| плотность населения | чел. на га | **0,08** | **0,08** |
| **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** | | | |
| **Общий объем жилищного фонда** | Sобщ., м2 | **78000** | **-** |
| средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 38,7 |  |
| общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  |  |
| % от общего объема жилищного фонда |  |  |
| общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | **-** |
| % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 78000 | **-** |
| % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 |  |
| **ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ** | | | |
| учреждения профессионального образования | мест | 240 | 240 |
| объекты общеобразовательного назначения | мест | 476 | 476 |
| объекты дошкольного образования | мест | 60 | 60 |
| **объекты здравоохранения** | | | |
| ФАП | объект | 2 | 3 |
| спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 0 | 2 |
| объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | объект | 3 | 3 |
| библиотеки | объект | 2 | 2 |
| объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 363,8 | 363,8 |
| организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | - |
| объекты связи | объект | 3 | 3 |
| объекты специального назначения | объект | 6 | 6 |
| **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | |
| протяженность улиц и проездов | км | 17,5 | - |
| в том числе: | | | |
| - автодороги федерального значения | км | 16,4 | - |
| - автодороги муниципального значения | км | 26,0 | - |
| - протяженность железных дорог | км | 12,6 | - |
| **ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** | | | |
| **Водоснабжение** | | | |
| **водопотребление** | | | |
| - всего | куб. м/в сутки |  | 325,0 |
| в том числе: | | | |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | 260,0 |
| - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | 26,0 |
| - на поливку зеленых насаждений | куб. м/в сутки | - | 26,0 |
| - неучтенные расходы | куб. м/в сутки | - | 13,0 |
| вторичное использование воды | % |  |  |
| среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - |
| в том числе: | | | |
| - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. |  |  |
| протяженность сетей водоснабжения | км | - | - |
| **Канализация** | | | |
| Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | - | 295 |
| в том числе: | | | |
| - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | 260 |
| - производственные и неучтенные сточные воды | куб. м/в сутки | - | 38 |
| производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| протяженность сетей канализации | км | - | - |
| **Электроснабжение** | | | |
| потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | - |
| в том числе: | | | |
| - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год |  |  |
| - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год |  |  |
| потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | - | - |
| в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч |  |  |
| протяженность сетей | км | - | - |
| **Теплоснабжение** | | | |
| потребление тепла - всего | тыс. Гкал | - | - |
| в том числе: | | | |
| - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал |  |  |
| - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал |  |  |
| протяженность сетей | км | - | - |
| **Газоснабжение** | | | |
| удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - |
| потребление газа | млн. куб. м/год |  |  |
| протяженность сетей | км | - | - |
| **Связь** | | | |
| охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| **Зеленые насаждения** | | | |
| общая площадь зеленых насаждений общего пользования | га | - | 1,4 |

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 г.);
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;
7. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
8. Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
12. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
13. Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
14. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
15. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
16. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
17. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
18. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
20. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
21. Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
22. Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33«Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;
23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
24. СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология»;
25. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;
26. СНиП 42‑01-2002 «Газораспределительные системы»;
27. СНиП II-12-77 «Защита от шума»;
28. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;
29. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
31. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
32. [СанПиН 2971-84](http://www.realgost.ru/gost_view/sanpin/sanpin_2971-84/index.html)«Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;
33. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
34. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
35. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
36. СП 11-106-97\* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;
37. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
38. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;
39. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;
40. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;
41. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;
42. Схема территориального планирования Ивановской области;
43. Схема территориального планирования Тейковского муниципального района;
44. Закон Ивановской области от 11.01.2005 года № 4-ОЗ «О городских и сельских поселениях в Вичугском, Гаврило-Посадском, Савинском, Тейковском муниципальных районов»;